	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 당진시 송악읍 대섬길 4-55(송산가압장)

□ 측정구분 : 현대제철주변 모니터링

□ 측정항목 : PM-10, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2017. 03. 06.～ 03. 13.(8일간)

측정일	03. 06	03. 07 ~ 03. 13	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 3.6℃ 2. 습도 : 평균 76% 3. 주풍향 : 북풍 4. 풍속 : 평균 1.8m/s, 시간최대 4.3m/s

<풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM-10 : 일평균측정값 43∼101㎍/㎥(24시간 환경기준(100㎍/㎥))

□ PM-2.5 : 일평균측정값 20∼69㎍/㎥(24시간 환경기준(50㎍/㎥))

⇨ 3월 12일 1일 동안 미세먼지(PM-10, PM-2.5) 농도는 24시간 환경기준을 초과함

□ NO₂: 일평균측정값이 0.019～0.027ppm으로 1시간 환경기준(0.1ppm) 및 24시간 환경기준(0.06ppm) 모두 만족함

□   CO  : 일평균측정값은 0.4~0.7ppm으로 8시간평균(9ppm) 및 1시간환경기준(25ppm)을 모두 만족함

□   O3    : 일평균 측정값이 0.018~0.026으로 환경기준을 모두 만족함

항목 날 짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)
3.07	0.011	0.019	0.024	0.7	43	20
3.08	0.011	0.019	0.023	0.7	49	23
3.09	0.007	0.015	0.026	0.6	55	27
3.10	0.006	0.022	0.023	0.4	48	27
3.11	0.006	0.026	0.018	0.5	66	46
3.12	0.009	0.026	0.025	0.6	101	69
3.13	0.017	0.027	0.019	0.6	83	48
평균	0.010	0.022	0.023	0.6	64	37
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간	100 / 일	50 / 일

3		인접 측정소와 비교

<입자상물질>

□ PM-10 : 측정기간 중 이동버스의 평균농도는 64㎍/㎥로 난지도리 55㎍/㎥, 정곡리 59㎍/㎥와 비슷하였음

□ PM-2.5 : 측정기간 중 이동버스의 평균농도는 37㎍/㎥로 난지도리 34㎍/㎥와 비슷하였으나, 정곡리 24㎍/㎥보다는 다소 높았음

□ 일평균기준을 초과한 3월 12일 PM-10의 경우 난지도리와 정곡리 측정소 또한 84와 87로 높게 검출. PM-2.5는 난지도리가 69로 동일한 농도가 검출되었고, 정곡리는 42로 다소 낮았음

항목 날짜	PM10 (㎍/㎥)			PM2.5 (㎍/㎥)
	이동차	난지도리	정곡리	이동차	난지도리	정곡리
3.07	43	30	34	20	17	13
3.08	49	44	47	23	21	15
3.09	55	55	65	27	27	20
3.10	48	42	46	27	23	17
3.11	66	61	74	46	43	34
3.12	101	84	87	69	69	42
3.13	83	66	62	48	41	26
평균	64	55	59	37	34	24

<가스상물질>

□ 송산가압장 주변의 NO₂농도는 평균 0.022ppm으로 난지도리 0.012, 정곡리 0.010 보다 높았음.

□ SO2는 송산가압장 주변이 0.010ppm으로 난지도리 0.006, 정곡리 0.004보다 높은 것으로 조사됨.

□ O3와 CO는 송산가압장 주변이 다른 두 지점보다 낮았음

항목 날짜	SO2			NO2			O3			CO
	이동차	난지도	정곡리	이동차	난지도	정곡리	이동차	난지도	정곡리	이동차	난지도	정곡리
3.07	0.011	0.003	0.003	0.019	0.005	0.008	0.024	0.045	0.030	0.7	0.5	0.7
3.08	0.011	0.005	0.003	0.019	0.007	0.009	0.023	0.046	0.029	0.7	0.7	0.7
3.09	0.007	0.007	0.004	0.015	0.012	0.010	0.026	0.045	0.029	0.6	0.7	0.8
3.10	0.006	0.009	0.005	0.022	0.017	0.010	0.023	0.040	0.027	0.4	0.5	0.8
3.11	0.006	0.009	0.005	0.026	0.019	0.014	0.018	0.030	0.020	0.5	0.7	1.0
3.12	0.009	0.008	0.005	0.026	0.016	0.012	0.025	0.043	0.030	0.6	0.9	1.1
3.13	0.017	0.005	0.004	0.027	0.008	0.010	0.019	0.043	0.026	0.6	0.7	1.0
평균	0.010	0.006	0.004	0.022	0.012	0.010	0.023	0.042	0.027	0.6	0.7	0.9