	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 아산시 온천동 69-10(온양온천역)

□ 측정구분 : 온양온천역사 주변 미세먼지발생 민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, BETX 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2018. 2. 05.～ 2. 12(8일간)

측정일	2. 05	2. 06 ~ 2. 12	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 –4.2℃ 2. 습도 : 평균 58.7% 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 1.1m/s, 시간최대 2.9m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균측정값은 33∼78㎍/㎥로 충남도환경기준(80㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균값이 15∼54㎍/㎥로 24시간 도환경기준(40㎍/㎥)을 3회 초과

- 초과내역 : 2월 8일 42㎍/㎥, 2월 9일 54㎍/㎥, 2월 10일 41㎍/㎥

□ SO2 : 일평균값이 0.002~0.005ppm으로 24시간 도환경기준(0.03ppm) 만족함

□ NO₂: 일평균값이 0.016～0.045ppm으로 24시간 도환경기준(0.04)을 2회 초과

- 초과내역 : 2월 8일 0.042ppm, 2월 9일 0.045ppm

- 기준초과한 8~9일 평균풍속은 0.7, 0.8m/sec로 대기가 정체된 기간임

□ CO   : 일평균측정값은 0.4~0.9ppm으로 8시간 도환경기준(5ppm) 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

(단위 : 일평균)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	풍속 (m/sec)
2.6	0.003	0.017	33	19	0.018	0.5	1.7
2.7	0.005	0.031	42	28	0.012	0.7	0.9
2.8	0.004	0.042	64	47	0.009	0.9	0.7
2.9	0.004	0.045	72	54	0.010	0.9	0.8
2.10	0.004	0.029	78	41	0.018	0.8	1.5
2.11	0.003	0.016	42	15	0.021	0.4	1.1
2.12	0.002	0.026	43	16	0.014	0.6	0.7
평균	0.003	0.029	54	31	0.015	0.7	1.1
환경기준	0.05 / 일 0.15/시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	100/일	50 / 일	0.06/8시간 0.1/ 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08/시간	80/일	40 / 일	0.06/8시간 0.1/ 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<기타항목>

□ 벤젠의 측정기간평균농도는 0.42㎍/㎥로 도 연간환경기준(3㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌은 `16년 유해대기물질 충남연평균 농도보다 다소 낮음

□ 이산화탄소 및 메탄 등도 특별한 농도차이를 보이지 않았음

표 2. 휘발성유기물질(BTEX) 측정결과

항목 날짜		벤젠 (㎍/㎥)	톨루엔 (ppb)	에틸벤젠 (ppb)	자일렌 (ppb)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)	비고
평 균		0.42	0.33	0.06	0.16	442.7	2.0
환경기준	국 가	5	해 당 없 음
	도	3

3		인접 측정소와 비교

<입자상 물질>

□ PM10 : 온양온천역의 측정기간 평균농도는 54㎍/㎥로 주변 모종동 50,

배방읍측정소 54㎍/㎥와 비슷함

□ PM2.5 : 측정기간 평균농도는 31㎍/㎥로 모종동 33, 배방읍 28과 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5) 시간변화는 대체로 측정지점간의 특별한 차이 없이 비슷한 경향을 유지하였으나, 2월 8일~10일은 중국발 미세먼지의 영향을 받아 일시적으로 높아짐(그림 2참조)

표 3. 인근측정소 측정값과 비교(입자상 물질)

평균	PM10			PM2.5
	온양온천	모종동	배방읍	온양온천	모종동	배방읍
2.06	33	26	29	19	17	15
2.07	42	39	39	28	27	25
2.08	64	63	65	47	48	41
2.09	72	72	73	54	59	48
2.10	78	79	89	41	48	40
2.11	42	36	41	15	15	13
2.12	43	36	40	16	18	16
평균	54	50	54	31	33	28

<가스상 물질>

□ 온양온천역의 SO2 평균농도는 0.003ppm으로 모종동 0.005ppm, 배방읍 0.004ppm과 비슷함

□ NO₂는 0.029ppm으로 백석동 0.027ppm, 배방읍 0.025ppm보다 다소 높음

- 2월 8일~9일은 온양온천역 및 주변 2개 측정소 모두 충남도 대기환경기준을 초과하거나 근접함

□ O3은 0.15ppm으로 모종동과 배방읍의 0.020ppm보다 다소 낮음

□ CO는 0.7ppm이 검출되어 모종동과 배읍 0.5ppm과 비슷한 농도가 검출됨

표 4. 인근측정소 측정값과 비교(가스상 물질)

평균	SO2(ppm)			NO2(ppm)			O3(ppm)			CO(ppm)
	온천역	모종동	배방읍	온천역	모종동	배방읍	온천역	모종동	배방읍	온천역	모종동	배방읍
2.06	0.003	0.003	0.003	0.017	0.016	0.012	0.018	0.028	0.029	0.5	0.3	0.3
2.07	0.005	0.005	0.005	0.031	0.029	0.026	0.012	0.016	0.016	0.7	0.5	0.5
2.08	0.004	0.010	0.004	0.042	0.036	0.036	0.009	0.019	0.011	0.9	0.8	0.6
2.09	0.004	0.004	0.004	0.045	0.040	0.037	0.010	0.013	0.014	0.9	0.7	0.6
2.10	0.004	0.004	0.005	0.029	0.027	0.024	0.018	0.020	0.021	0.8	0.6	0.6
2.11	0.003	0.003	0.003	0.016	0.017	0.012	0.021	0.027	0.029	0.4	0.3	0.3
2.12	0.002	0.003	0.003	0.026	0.026	0.025	0.014	0.019	0.020	0.6	0.4	0.4
평균	0.003	0.005	0.004	0.029	0.027	0.025	0.015	0.020	0.020	0.7	0.5	0.5

<그림 2. 미세먼지(PM10, PM2.5) 시간별 농도변화>

<그림 3. 이산화질소(NO2) 시간별 농도변화>