	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 서산시 해미면 웅소성1길 98

□ 측정구분 : ㈜그린기업 주변 민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속 측정

□ 측정기간 : 2018. 4. 4.～ 4. 11(8일간)

측정일	4. 4	4. 5 ~ 4. 11	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 8.8 ℃ 2. 습도 : 평균 73.4 % 3. 주풍향 : 남서풍 4. 풍속 : 평균 2.7 m/s, 시간최대 7.4 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
4.5	0.001	0.006	10	6	0.027	0.3
4.6	0.002	0.005	89	27	0.037	0.4
4.7	0.002	0.003	49	17	0.042	0.3
4.8	0.002	0.005	42	18	0.043	0.4
4.9	0.003	0.011	52	33	0.035	0.5
4.10	0.002	0.005	39	19	0.039	0.3
4.11	0.003	0.008	35	14	0.034	0.4
평균	0.002	0.006	45	19	0.037	0.4
환경기준	0.05 / 일 0.15 /1시간	0.06 / 일 0.1 / 1시간	100 / 일	50 / 일	0.06/8시간 0.1 / 1시간	9 / 8시간 25 / 1시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08/시간	80/일	40 / 일	0.06/8시간 0.1/ 시간	5/ 8시간 10 / 시간

□ PM10 : 일평균 측정값은 10∼89㎍/㎥로 도 환경기준(80) 1회 초과

□ PM2.5  : 일평균 측정값이 6∼33㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40) 만족함

□ NO₂ : 일평균 측정값이 0.003～0.011ppm으로 1시간 환경기준(0.08ppm)

및 24시간 환경기준(0.04ppm)을 모두 만족함

□ CO   : 일평균 측정값은 0.3~0.5ppm으로 8시간 도 환경기준(5ppm)

및 1시간 환경기준(10ppm)을 모두 만족함

3		인접 측정소 비교

<입자상 물질>

표 2. 인근 측정소 측정값 비교

(단위 : 일평균농도)

날짜	PM10(㎍/㎥)				PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	예산군	동문동	홍성읍	이동차	예산군	동문동	홍성읍
4.5	10	-	-	-	6	-	-	-
4.6	89	91	89	93	27	18	18	25
4.7	49	51	54	53	17	9	11	13
4.8	42	46	47	45	18	9	9	15
4.9	52	70	47	74	33	26	18	34
4.10	39	48	50	53	19	13	13	22
4.11	35	65	51	69	14	16	13	21
평균	45	62	56	65	19	15	14	22

표 3. 낮 시간(10시~19시) 미세먼지 농도

(단위 : 10시~19시 평균)

날짜	PM10(㎍/㎥)				PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	예산군	동문동	홍성읍	이동차	예산군	동문동	홍성읍
4.6	168	180	166	168	35	27	27	31
4.7	43	48	53	48	17	6	7	10
4.8	47	47	51	47	20	7	7	12
4.9	39	57	34	55	31	24	16	29
4.10	32	52	56	43	10	9	7	11
4.11	23	71	60	78	10	15	17	22
평균	59	76	70	73	20	15	14	19

□ 측정기간 동안 PM10 평균농도는 45㎍/㎥로 주변 측정소(예산군 62, 동문동 56, 홍성읍 65)보다 다소 낮음

□ 측정기간 동안 PM2.5 평균농도는 19㎍/㎥로 주변 측정소(14 ~ 22)와 비슷하였음

□ 낮시간 동안의 미세먼지 농도는 황사발생한 4.6일을 제외하고는 일평균농도와 비슷한 농도를 유지함

□ 미세먼지 시간변화는 측정지점간의 특별한 차이 없이 비슷한 경향을 유지하고 있으며, 4월 6일 황사발생으로 충남지역의 미세먼지(PM10)가 높게 나타남(그림 2, 3참조)

<그림 2. PM10 시간 변화 >

<그림 3. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2는 이동차에서 0.002ppm으로 주변 측정소(0.003)와 비슷함

□ NO₂농도는 0.006ppm으로 주변 측정소(0.009~0.014)보다 다소 낮음

□ O3 및 CO 또한 주변 측정소 및 충남지역 측정값과 비슷하게 측정됨

표 4. 인근측정소 측정값 비교(SO2, NO2)

날짜	SO2(ppm)				NO2(ppm)
	이동차	예산군	동문동	홍성읍	이동차	예산군	동문동	홍성읍
4.5	0.001	0.003	0.002	0.002	0.006	0.008	0.017	0.010
4.6	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.008	0.010	0.008
4.7	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.009	0.005
4.8	0.002	0.004	0.003	0.003	0.005	0.007	0.011	0.007
4.9	0.003	0.004	0.004	0.004	0.011	0.018	0.022	0.017
4.10	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.007	0.014	0.013
4.11	0.003	0.004	0.003	0.003	0.008	0.008	0.012	0.009
평 균	0.002	0.003	0.003	0.003	0.006	0.009	0.014	0.010

표 5. 인근 측정소 측정값 비교(O3, CO)

날짜	CO(ppm)				O3(ppm)
	이동차	예산군	동문동	홍성읍	이동차	예산군	동문동	홍성읍
4.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.027	0.030	0.023	0.027
4.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.037	0.033	0.038	0.034
4.7	0.3	0.2	0.2	0.2	0.042	0.039	0.044	0.041
4.8	0.4	0.2	0.3	0.3	0.043	0.045	0.044	0.046
4.9	0.5	0.3	0.5	0.4	0.035	0.031	0.032	0.031
4.10	0.3	0.2	0.4	0.3	0.039	0.044	0.042	0.033
4.11	0.4	0.2	0.4	0.2	0.034	0.041	0.042	0.041
평 균	0.4	0.2	0.4	0.3	0.037	0.038	0.038	0.036