	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 홍성군 광천읍 충서로 228-13(솔스빌아파트주차장)

□ 측정구분 : 건설폐기물처리업소 관련 민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, BTEX 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2018. 04. 25.～ 5. 2(8일간)

측정일	4. 25	4. 26 ~ 5. 2	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 15.2 ℃ 2. 습도 : 평균 76.7 % 3. 주풍향 : 남서풍 4. 풍속 : 평균 1.6 m/s, 시간최대 4.3 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 40∼57㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 28∼47㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40㎍/㎥) 2회 초과

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.008～0.014ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.001～0.004ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
4.26	0.003	0.014	54	36	0.036	0.4
4.27	0.004	0.013	45	34	0.036	0.4
4.28	0.002	0.013	44	28	0.033	0.4
4.29	0.002	0.010	49	35	0.043	0.5
4.30	0.002	0.010	57	47	0.041	0.5
5.1	0.001	0.008	40	28	0.042	0.5
5.2	0.001	0.008	56	46	0.031	0.6
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	100 / 일	50 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	80 / 일	40 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<기타항목>

□ 벤젠은 0.38㎍/㎥으로 충남도 연간환경기준(3.0㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 등 다른 항목은 전국 유해대기 측정망 농도보다 다소 낮음

표 2. 대기오염물질 측정결과(기타항목)

구분		Benzene (㎍/㎥)	Toluene (ppm)	Ethylbenzene (ppm)	Xylene (ppm)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)
측정기간평균		0.38	0.38	0.05	0.11	436	2.14
환경기준	충남도	3.0	해 당 없 음
	국가	5.0	해 당 없 음

3		인접 측정소와 비교

<입자상 물질>

□ 솔스빌아파트에서 PM10의 측정기간 평균농도는 49㎍/㎥로 주변 홍성읍 49㎍/㎥와 같고, 주교면 43㎍/㎥, 대천2동 41㎍/㎥와 비슷했음

□ PM2.5는 36㎍/㎥로 홍성읍 30㎍/㎥, 주교면 24㎍/㎥, 대천2동 27㎍/㎥에 비해 다소 높았음

□ 도 환경기준(PM2.5)을 초과한 4월 30일과 5월 2일은 홍성군 측정소의 경향과 비슷한 추이를 유지하고 있음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 특별한 차이 없이 비슷한 경향을 유지하고 있으며, 4월 29일~5월 2일 대기정체로 인한 국내오염물질 축적으로 농도가 다소 높아지는 경향을 보임(그림 2, 3참조)

표 3. 인근측정소 측정값과 비교(입자상 물질)

구분	PM10(㎍/㎥)				PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	홍성읍	주교면	대천2동	이동차	홍성읍	주교면	대천2동
4.26	54	48	46	46	36	28	28	30
4.27	45	49	37	37	34	29	22	21
4.28	44	49	41	46	28	28	24	32
4.29	49	48	41	40	35	26	22	24
4.30	57	65	65	59	47	37	33	34
5.1	40	48	35	31	28	28	20	20
5.2	56	36	34	30	46	35	24	26
평균	49	49	43	41	36	30	24	27

<그림 2. PM10 시간 변화 >

<그림 3. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.002ppm으로 홍성읍 0.004ppm, 주교면 0.004ppm, 대천2동 0.003ppm보다 낮았음

□ NO2 농도는 0.011ppm으로 홍성읍 0.009ppm, 주교면 0.010ppm, 대천2동 0.008ppm보다 다소 높았음

□ O3은 0.037pm으로 홍성읍 0.042ppm, 주교면 0.053ppm, 대천2동 0.047ppm보다 낮았음

□ CO는 0.5ppm으로 주교면 0.5ppm과 비슷하고, 홍성읍 0.3ppm, 대천2동 0.4ppm 보다 높았음

표 4. 인근측정소 측정값과 비교(가스상 물질)

날짜	SO2(ppm)				NO2(ppm)
	이동차	홍성읍	주교면	대천2동	이동차	홍성읍	주교면	대천2동
4.26	0.003	0.004	0.005	0.004	0.014	0.012	0.015	0.011
4.27	0.004	0.005	0.005	0.004	0.013	0.011	0.013	0.012
4.28	0.002	0.003	0.004	0.003	0.013	0.010	0.012	0.010
4.29	0.002	0.004	0.004	0.003	0.010	0.011	0.011	0.007
4.30	0.002	0.003	0.004	0.003	0.010	0.008	0.008	0.007
5.1	0.001	0.004	0.004	0.003	0.008	0.008	0.005	0.005
5.2	0.001	0.003	0.003	0.003	0.008	0.006	0.004	0.005
평균	0.002	0.004	0.004	0.003	0.011	0.009	0.010	0.008

날짜	O3(ppm)				CO(ppm)
	이동차	홍성읍	주교면	대천2동	이동차	홍성읍	주교면	대천2동
4.26	0.036	0.042	0.047	0.044	0.4	0.3	0.4	0.4
4.27	0.036	0.043	0.045	0.038	0.4	0.3	0.4	0.3
4.28	0.033	0.037	0.047	0.041	0.4	0.3	0.5	0.4
4.29	0.043	0.049	0.054	0.053	0.5	0.3	0.5	0.4
4.30	0.041	0.047	0.067	0.056	0.5	0.4	0.6	0.3
5.1	0.042	0.041	0.059	0.053	0.5	0.4	0.5	0.4
5.2	0.031	0.035	0.055	0.045	0.6	0.4	0.4	0.3
평균	0.037	0.042	0.053	0.047	0.5	0.3	0.5	0.4