	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 충청남도 서산시 대산읍 독곶1로 35 (㈜한 익스프레스)

- 독곶4거리와 직선거리 250m

□ 측정구분 : 대산석유화학단지 모니터링, 대기환경영향조사

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2018. 6. 14.～ 6. 21(8일간)

측정일	6. 14	6. 15 ~ 6. 21	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 19.8 ℃ 2. 습도 : 평균 80 % 3. 주풍향 : 북서풍 또는 남동풍 4. 풍속 : 평균 1.6 m/s, 시간최대 4.3 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 27∼47㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 16∼29㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40㎍/㎥) 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.004～0.012ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.008ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
6.15	0.006	0.009	27	16	0.063	0.3
6.16	0.007	0.009	30	17	0.059	0.3
6.17	0.006	0.008	36	25	0.054	0.3
6.18	0.008	0.012	47	29	0.048	0.3
6.19	0.006	0.007	41	26	0.048	0.3
6.20	0.003	0.007	42	26	0.049	0.3
6.21	0.002	0.004	35	24	0.066	0.3
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	100 / 일	50 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	80 / 일	40 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs 등 기타항목>

□ 벤젠은 5.5 ㎍/㎥으로 충청남도 환경기준(3 ㎍/㎥)을 다소 상회하였음

□ 다른 VOCs에서는 톨루엔 1.66, 에틸벤젠 0.44, 스틸렌 0.9 ppb 검출

□ 이산화탄소는 420.16 ppm, 메탄은 2.02 ppm 검출

□ 풍향에 따른 VOCs 농도 변화는 북서풍 및 북동풍에서 높아지는 경향을 보임

표 2. 대기오염물질 측정결과(기타항목)

구분		Benzene (㎍/㎥)	Toluene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)	Styrene (ppb)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)
측정기간평균		5.5	1.66	0.44	0.90	420.16	2.02
환경기준	충남도	3.0	해 당 없 음
	국가	5.0	해 당 없 음

<그림 2.  Benzene, Toluene, styrene 시간 변화 >

<그림 3.  Benzene, SO2 풍향별 농도 변화 >

3		인접 측정소와 비교

<입자상 물질>

□ 독곶4거리에서 측정한 PM10의 측정기간 평균농도는 37㎍/㎥로 주변 독곶리 37㎍/㎥, 이원면 37㎍/㎥와 비슷하고, 대산리 30㎍/㎥보다 다소 높음

□ PM2.5는 23㎍/㎥로 독곶리 21㎍/㎥, 대산리 20㎍/㎥, 이원면 22㎍/㎥와 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4참조)

□ 6월 17, 18일 13시 이동측정지점에서의 PM2.5는 대기정체로 다소 높게 나타남

표 3. 인근측정소 측정값과 비교(입자상 물질)

구분	PM10(㎍/㎥)				PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	독곶리	대산리	이원면	이동차	독곶리	대산리	이원면
6.15	27	32	31	31	16	11	12	14
6.16	30	38	22	32	17	13	12	15
6.17	36	41	34	42	25	25	23	25
6.18	47	43	36	42	29	29	26	28
6.19	41	34	28	37	26	24	20	23
6.20	42	34	29	38	26	23	23	25
6.21	35	36	28	36	24	23	22	26
평균	37	37	30	37	23	21	20	22

<그림 4. PM10 시간 변화 >

<그림 5. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.005ppm으로 독곶리 0.006ppm, 대산리 0.006ppm, 이원면 0.004ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.008ppm으로 독곶리 0.017ppm, 대산리 0.011ppm보다 낮으며, 이원면 0.007ppm과 비슷함

□ O3은 0.055pm으로 독곶리 0.045ppm, 대산리 0.043ppm, 이원면 0.032ppm보다 다소 높음

□ CO는 0.3ppm으로 독곶리 0.4ppm, 대산리 0.4ppm, 이원면 0.4ppm보다 낮음

표 4. 인근측정소 측정값과 비교(가스상 물질)

날짜	SO2(ppm)				NO2(ppm)
	이동차	독곶리	대산리	이원면	이동차	독곶리	대산리	이원면
6.15	0.006	0.005	0.005	0.003	0.009	0.016	0.010	0.009
6.16	0.007	0.006	0.006	0.004	0.009	0.013	0.008	0.007
6.17	0.006	0.008	0.007	0.006	0.008	0.019	0.017	0.009
6.18	0.008	0.010	0.008	0.005	0.012	0.033	0.016	0.008
6.19	0.006	0.006	0.005	0.004	0.007	0.013	0.012	0.006
6.20	0.003	0.005	0.007	0.003	0.007	0.017	0.008	0.005
6.21	0.002	0.003	0.005	0.004	0.004	0.007	0.006	0.005
평균	0.005	0.006	0.006	0.004	0.008	0.017	0.011	0.007

날짜	O3(ppm)				CO(ppm)
	이동차	독곶리	대산리	이원면	이동차	독곶리	대산리	이원면
6.15	0.063	0.048	0.045	0.030	0.3	0.9	0.4	0.4
6.16	0.059	0.047	0.046	0.033	0.3	0.3	0.4	0.4
6.17	0.054	0.052	0.041	0.032	0.3	0.3	0.5	0.5
6.18	0.048	0.039	0.047	0.030	0.3	0.4	0.5	0.5
6.19	0.048	0.043	0.036	0.029	0.3	0.3	0.4	0.4
6.20	0.049	0.036	0.038	0.031	0.3	0.3	0.4	0.4
6.21	0.066	0.053	0.048	0.039	0.3	0.4	0.5	0.5
평균	0.055	0.045	0.043	0.032	0.3	0.4	0.4	0.4