	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 청양군 청양읍 학사길 55(충남도립대학교)

□ 측정구분 : 소각장 주변 대기오염 피해 민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2018. 7. 18.～ 7. 25(8일간)

측정일	7. 18	7. 19 ~ 7. 25	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 28.3 ℃ 2. 습도 : 평균 76.2 % 3. 주풍향 : 북풍 4. 풍속 : 평균 0.6 m/s, 시간최대 1.5 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는15∼51㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 7∼40㎍/㎥로 24시간 국가 환경기준(35㎍/㎥) 1회 초과

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.003～0.009ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.001~0.003ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
7.19	0.003	0.009	33	25	0.023	0.5
7.20	0.001	0.006	38	27	0.032	0.5
7.21	0.001	0.006	51	40	-	0.4
7.22	0.001	0.005	43	33	-	0.4
7.23	0.001	0.004	28	18	-	0.2
7.24	0.002	0.005	31	20	0.031	0.3
7.25	0.001	0.003	15	7	0.016	0.3
평균	0.002	0.006	36	26	0.026	0.4
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	100 / 일	35 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	80 / 일	40 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

* 7.21. ~ 7.23. 오존장비 수리

3		인접 측정소와 비교

<입자상 물질>

□ 청양대학에서 측정한 PM10의 측정기간 평균농도는 34㎍/㎥로 주변 청양군 31㎍/㎥, 부여군 36㎍/㎥와 비슷하고, 공주시 25㎍/㎥보다 다소 높음

- 시간별 농도변화 또한 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3 참조)

□ PM2.5는 24㎍/㎥로 청양군 20㎍/㎥, 부여군 24㎍/㎥와 비슷하고, 공주시 16㎍/㎥보다 다소 높음

- 7월 21일과 22일 시간별 농도변화는 대기정체로 인하여 이동차 측정지점과 주변측정소 모두 다소 높아지는 경향을 보임(그림 3 참조)

표 3. 인근측정소 측정값과 비교(입자상 물질)

구분	PM10(㎍/㎥)				PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	청양군	부여군	공주시	이동차	청양군	부여군	공주시
7.19	33	-	34	-	25	-	25	-
7.20	38	42	39	-	27	29	27	-
7.21	51	42	58	-	40	30	42	-
7.22	43	36	44	30	33	25	32	21
7.23	28	19	25	21	18	11	13	12
7.24	31	26	31	29	20	16	18	18
7.25	15	18	22	20	7	11	10	11
평균	34	31	36	25	24	20	24	16

※ “-” : 정전 또는 점검중

<그림 2. PM10 시간 변화 >

<그림 3. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.001ppm으로 청양군 0.004ppm, 부여군 0.004ppm, 공주시 0.005ppm보다 낮음

□ NO2 농도는 0.005ppm으로 청양군 0.007ppm, 부여군 0.008ppm보다 다소 낮으며, 공주시 0.005ppm과 비슷함

□ O3은 0.023pm으로 청양군 0.035ppm, 부여군 0.044ppm, 공주시 0.029ppm보다 다소 높음

□ CO는 0.4ppm으로 청양군 0.4ppm, 부여군 0.5ppm, 공주시 0.3ppm과 비슷함

표 4. 인근측정소 측정값과 비교(가스상 물질)

날짜	SO2(ppm)				NO2(ppm)
	이동차	청양군	부여군	공주시	이동차	청양군	부여군	공주시
7.19	0.003	0.004	0.004	-	0.009	0.008	0.009	-
7.20	0.001	0.004	0.004	-	0.006	0.009	0.010	-
7.21	0.001	0.004	0.004	-	0.006	0.008	0.009	-
7.22	0.001	0.003	0.004	0.005	0.005	0.008	0.008	0.004
7.23	0.001	0.003	0.003	0.005	0.004	0.006	0.007	0.005
7.24	0.002	0.005	0.003	0.004	0.005	0.007	0.006	0.007
7.25	0.001	0.004	0.003	0.004	0.003	0.005	0.004	0.003
평균	0.001	0.004	0.004	0.005	0.005	0.007	0.008	0.005

날짜	O3(ppm)				CO(ppm)
	이동차	청양군	부여군	공주시	이동차	청양군	부여군	공주시
7.19	0.023	0.029	0.044	-	0.5	0.3	0.4	-
7.20	0.032	0.042	0.051	-	0.5	0.4	0.5	-
7.21	-	0.049	0.067	-	0.4	0.4	0.6	-
7.22	-	0.040	0.049	0.034	0.4	0.4	0.6	0.3
7.23	-	0.024	0.029	0.021	0.2	0.3	0.4	0.3
7.24	0.019	0.037	0.043	0.035	0.3	0.5	0.5	0.4
7.25	0.016	0.022	0.028	0.025	0.3	0.4	0.4	0.3
평균	0.023	0.035	0.044	0.029	0.4	0.4	0.5	0.3

※ “-” : 정전 또는 점검중

<그림 4. SO2, O3 시간변화 >

<그림 5. SO2, NO2 풍향별 농도 변화 >