	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 서산시 대산읍 독곶1로 35 (㈜한 익스프레스)

□ 측정구분 : 대산석유화학단지 모니터링

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2018. 10. 18.～ 10. 25(7일간)

측정일	10. 18	10. 19 ~ 10. 25	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 14.2 ℃ 2. 습도 : 평균 67.5 % 3. 주풍향 : 남동풍 4. 풍속 : 평균 1.9 m/s, 시간최대 5.0 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 20∼44㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 8∼29㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.015～0.022ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.004~0.009ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
10.19	0.009	0.017	20	9	0.031	0.3
10.20	0.007	0.019	37	21	0.039	0.4
10.21	0.007	0.015	35	22	0.045	0.5
10.22	0.007	0.020	43	29	0.043	0.5
10.23	0.004	0.020	44	19	0.038	0.4
10.24	0.004	0.017	30	11	0.032	0.3
10.25	0.004	0.022	24	8	0.022	0.4
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	100 / 일	35 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	80 / 일	40 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs 등 기타항목>

□ 벤젠은 1.1 ㎍/㎥으로 충청남도 환경기준(3 ㎍/㎥)을 만족함

□ 다른 VOCs에서는 톨루엔 0.4, 에틸벤젠 0.1, 스틸렌 0.1 ppb 검출

□ 풍향에 따른 VOCs 농도 변화는 동풍 및 남서풍에서 높아지는 경향을 보임

표 2. 대기오염물질 측정결과(기타항목)

구분		Benzene (㎍/㎥)	Toluene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)	Styrene (ppb)
측정기간평균		1.1	0.4	0.1	0.1
환경기준	충남도	3.0	해 당 없 음
	국가	5.0	해 당 없 음

<그림 2.  Benzene, Toluene 풍향별 농도 변화 >

3		인접 대기오염측정소와 농도 비교

<입자상 물질>

□ PM10의 측정기간 평균농도는 33 ㎍/㎥로 주변 독곶리 37 ㎍/㎥, 이원면 27 ㎍/㎥과 비슷함

□ PM2.5는 17 ㎍/㎥로 독곶리 17 ㎍/㎥, 이원면 16㎍/㎥과 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4참조)

□ 10월 20~21일 이동차의 PM2.5농도가 일시적으로 다소 높은 경향을 보임

표 3. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

날짜	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	독곶리	이원면	이동차	독곶리	이원면
10.19	20	18	16	9	6	6
10.20	37	38	27	21	18	17
10.21	35	37	29	22	18	16
10.22	43	51	37	29	28	24
10.23	44	40	34	19	19	20
10.24	30	32	22	11	8	10
10.25	24	46	27	8	19	16
평균	33	37	27	17	17	16

※도 환경기준 80 ㎍/㎥

<그림 3. PM10 시간 변화 >

※도 환경기준 40 ㎍/㎥

<그림 4. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.006 ppm으로 독곶리 0.007 ppm과 비슷하며, 이원면 0.004 ppm보다 다소 높음

□ NO2 농도는 0.019 ppm으로 독곶리 0.017 ppm과 비슷하며, 이원면 0.008 ppm보다 다소 높음

□ O3은 0.036 ppm으로 독곶리 0.042 ppm, 이원면 0.036 ppm보다 다소 높음

□ CO는 0.4 ppm으로 독곶리 0.6 ppm, 이원면 0.6 ppm보다 다소 낮음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

날짜	SO2(ppm)			NO2(ppm)
	이동차	독곶리	이원면	이동차	독곶리	이원면
10.19	0.009	0.008	0.003	0.017	0.015	0.008
10.20	0.007	0.009	0.004	0.019	0.023	0.008
10.21	0.007	0.007	0.005	0.015	0.016	0.008
10.22	0.007	0.007	0.005	0.020	0.018	0.010
10.23	0.004	0.005	0.003	0.020	0.015	0.006
10.24	0.004	0.005	0.003	0.017	0.010	0.005
10.25	0.004	0.007	0.003	0.022	0.023	0.011
평균	0.006	0.007	0.004	0.019	0.017	0.008

날짜	O3(ppm)			CO(ppm)
	이동차	독곶리	이원면	이동차	독곶리	이원면
10.19	0.031	0.031	0.027	0.3	0.5	0.5
10.20	0.039	0.038	0.037	0.4	0.6	0.6
10.21	0.045	0.051	0.041	0.5	0.6	0.7
10.22	0.043	0.054	0.041	0.5	0.6	0.7
10.23	0.038	0.049	0.043	0.4	0.6	0.6
10.24	0.032	0.037	0.032	0.3	0.5	0.5
10.25	0.022	0.035	0.028	0.4	0.6	0.6
평균	0.036	0.042	0.036	0.4	0.6	0.6