	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 태안군 원북면 학암포길 241-36 (태안화력본부)

□ 측정구분 : 옥내저탄장 자연발화에 따른 대기질 모니터링

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 2. 2.～ 2. 8.(7일간)

측정일	2. 1	2. 2 ~ 2. 8	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 2.2 ℃ 2. 습도 : 평균 67.83 % 3. 주풍향 : 북동풍 4. 풍속 : 평균 1.4 m/s, 시간최대 5.4 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 21∼85㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 1회 초과

□ PM2.5 : 일평균 농도는 4∼27㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.006～0.007ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
2.2	48	27	0.002	0.006	0.032	0.3
2.3	42	21	0.002	0.007	0.031	0.4
2.4	64	23	0.002	0.006	0.029	0.2
2.5	85	21	0.002	0.006	0.030	0.2
2.6	75	19	0.002	0.006	0.031	0.2
2.7	58	21	0.002	0.006	0.031	0.2
2.8	21	4	0.002	0.006	0.022	0.3
환경기준	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs 등 기타항목>

□ 벤젠은 0.7 ㎍/㎥으로 충청남도 환경기준(3 ㎍/㎥)을 만족함

□ VOCs는 톨루엔 0.4, 에틸벤젠 0.1, 스티렌 0.1, m,p-자일렌 0.2, o-자일렌 0.1 ppb 검출

표 2. 대기오염물질 측정결과(기타항목)

구분		Benzene (㎍/㎥)	Toluene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)	Styrene (ppb)	m,p-Xylene (ppb)	o-Xylene (ppb)
측정기간평균		0.7	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1
환경기준	충남도	3.0	해 당 없 음
	국가	5.0	해 당 없 음

<그림 2.  Benzene, Toluene 풍향별 농도 변화 >

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 이원면 : 태안군 이원면 분지길 14, 이원면사무소

- 태안읍 : 태안군 태안읍 중앙로 27, 태안군 장애인복지회관

<입자상 물질>

□ PM10는 56 ㎍/㎥로 주변 이원면 63 ㎍/㎥, 태안읍 69 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 19 ㎍/㎥로 이원면 24 ㎍/㎥, 태안읍 22 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4참조)

□ 2월 2일 대기 정체로 국내·외 미세먼지가 축적되어 한반도 중서부지역을 중심으로 PM2.5농도가 높음

□ 2월 3일 약한 황사(전일 중국 내몽골 고원에서 발원)발생

□ 2월 5, 7일 황사의 잔류 영향과 국외 미세먼지 유입, 대기 정체로 국내 생성 미세먼지가 축적되어 PM10, PM2.5농도가 높음

표 3. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

날짜	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	이원면	태안읍	이동차	이원면	태안읍
2.2	48	58	61	27	27	27
2.3	42	48	47	21	24	21
2.4	64	68	82	23	27	26
2.5	85	103	118	21	25	25
2.6	75	87	95	19	24	24
2.7	58	55	57	21	28	22
2.8	21	23	24	4	10	10
평균	56	63	69	19	24	22

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 3. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 4. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 이원면 0.003 ppm, 태안읍 0.004 ppm보다 낮음

□ NO2 농도는 0.006 ppm으로 이원면 0.006 ppm과 같고, 태안읍 0.011 ppm보다 낮음

□ O3는 0.029 ppm으로 이원면 0.028 ppm과 비슷하고, 태안읍 0.021 ppm보다 높음

□ CO는 0.3 ppm으로 이원면 0.6 ppm, 태안읍 0.5 ppm보다 낮음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

날짜	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	이원면	태안읍	이동차	이원면	태안읍
2.2	0.002	0.003	0.003	0.006	0.006	0.012
2.3	0.002	0.003	0.003	0.007	0.008	0.008
2.4	0.002	0.004	0.005	0.006	0.007	0.014
2.5	0.002	0.003	0.004	0.006	0.006	0.017
2.6	0.002	0.003	0.004	0.006	0.006	0.017
2.7	0.002	0.003	0.004	0.006	0.005	0.005
2.8	0.002	0.003	0.004	0.006	0.004	0.006
평균	0.002	0.003	0.004	0.006	0.006	0.011

날짜	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	이원면	태안읍	이동차	이원면	태안읍
2.2	0.032	0.028	0.020	0.3	0.6	0.5
2.3	0.031	0.027	0.024	0.4	0.7	0.7
2.4	0.029	0.026	0.019	0.2	0.6	0.5
2.5	0.030	0.029	0.018	0.2	0.6	0.6
2.6	0.031	0.029	0.019	0.2	0.6	0.6
2.7	0.031	0.028	0.025	0.2	0.6	0.5
2.8	0.022	0.026	0.022	0.3	0.6	0.4
평균	0.029	0.028	0.021	0.3	0.6	0.5