	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 서산시 대산읍 독곶리 99-2(㈜한 익스프레스)

□ 측정구분 : 대산석유화학단지 모니터링

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 2. 16.～ 2. 26.(11일간)

측정일	2. 15	2. 16 ~ 2. 26	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 2.3 ℃ 2. 습도 : 평균 69.8 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 1.6 m/s, 시간최대 4.7 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 26∼87㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 2회 초과

□ PM2.5 : 일평균 농도는 12∼53㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 2회 초과

□ SO2 : 일평균측정값은 0.004~0.007ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.009～0.032ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
2.16		49	29	0.004	0.013	0.025	0.4
2.17		26	12	0.004	0.009	0.024	0.1
2.18		35	17	0.007	0.016	0.019	0.1
2.19		35	22	0.004	0.009	0.014	0.3
2.20		63	40	0.004	0.018	0.024	0.6
2.21		62	37	0.004	0.020	0.021	0.6
2.22		65	34	0.005	0.020	0.020	0.6
2.23		84	53	0.007	0.032	0.016	0.7
2.24		87	53	0.005	0.021	0.026	0.7
2.25		58	21	0.004	0.015	0.025	0.6
2.26		37	12	0.004	0.015	0.016	0.4
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 1.0~5.6 ㎍/㎥, 측정기간 평균 2.8 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔은 5.5 ㎍/㎥로 다소 높았으며 그 외 에틸벤젠 1.2, m,p-자일렌 1.3, o-자일렌 0.3, 스티렌 0.8 ㎍/㎥이 검출되었음

구분		Benzene (㎍/㎥)	Toluene (㎍/㎥)	Ethylbenzene (㎍/㎥)	m,p-Xylene (㎍/㎥)	o-Xylene (㎍/㎥)	Styrene (㎍/㎥)
2.16		2.1	2.1	0.5	0.5	0.5	0.0
2.17		1.0	1.2	0.0	0.5	0.0	0.0
2.18		3.8	1.2	0.5	0.9	0.0	0.0
2.19		3.8	12.7	1.4	2.4	0.5	0.5
2.20		2.1	2.9	0.5	1.4	0.5	0.5
2.21		2.8	3.7	0.9	0.9	0.5	0.9
2.22		2.8	4.5	0.9	1.4	0.5	0.9
2.23		5.6	13.1	5.2	2.4	0.5	3.3
2.24		2.1	11.5	2.4	2.4	0.5	1.9
2.25		2.4	4.5	0.5	1.4	0.5	0.5
2.26		1.7	2.9	0.5	0.5	0.0	0.5
측정기간 평균		2.8	5.5	1.2	1.3	0.3	0.8
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<기타항목>

□ H2S 일평균농도는 0.003~0.005 ppm, 측정기간 평균농도는 0.004 ppm 이였음

□ CO2 일평균농도는 423.48~465.62 ppm, 측정기간 평균농도는 441.49 ppm 이였음

□ CH4 일평균농도는 1.964~2.117 ppm, 측정기간 평균농도는 2.030 ppm 이였음

표 2. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
2.16		0.003	431.77	2.013
2.17		0.003	423.90	1.984
2.18		0.004	446.00	2.021
2.19		0.004	446.46	2.036
2.20		0.004	440.86	2.035
2.21		0.004	437.27	2.015
2.22		0.004	-	-
2.23		0.005	465.62	2.117
2.24		0.004	462.54	2.091
2.25		0.003	436.98	2.019
2.26		0.004	423.48	1.964
측정기간 평균		0.004	441.49	2.030
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

※ 2월 22일 장비이상으로 CO2, CH4 데이터 사용불가

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 동문동 : 서산시 중앙로 38-1, 서산초등학교

- 이원면 : 태안군 이원면 분지길 14, 이원면사무소

<입자상 물질>

□ PM10는 55 ㎍/㎥로 주변 동문동 52 ㎍/㎥, 이원면 49 ㎍/㎥와 비슷함

□ PM2.5는 30 ㎍/㎥로 동문동 31 ㎍/㎥, 이원면 31 ㎍/㎥와 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 4, 5참조)

□ 2월 21일 대기 정체로 인한 국내·외 미세먼지가 축적, 22~25일 대기 정체로 인한 국내 생성 미세먼지 축적과 국외 미세먼지 유입으로 PM2.5 농도가 높았음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	동문동	이원면	이동차	동문동	이원면
2.16	49	49	49	29	29	34
2.17	26	33	27	12	17	12
2.18	35	40	27	17	16	13
2.19	35	30	32	22	18	21
2.20	63	57	63	40	34	43
2.21	62	63	54	37	43	39
2.22	65	56	52	34	35	34
2.23	84	73	68	53	43	42
2.24	87	74	76	53	49	48
2.25	58	53	58	21	35	36
2.26	37	49	34	12	26	18
평균	55	52	49	30	31	31

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 4. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 5. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.005 ppm으로 동문동 0.003 ppm, 이원면 0.005 ppm와 비슷함

□ NO2 농도는 0.017 ppm으로 동문동 0.026 ppm보다 낮고, 이원면 0.013 ppm보다 높음

□ O3 농도는 0.021 ppm으로 동문동 0.024 ppm, 이원면 0.023 ppm과 비슷함

□ CO 농도는 0.5 ppm으로 동문동 0.9 ppm, 이원면 0.7 ppm보다 낮음

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	동문동	이원면	이동차	동문동	이원면
2.16	0.004	0.002	0.005	0.013	0.010	0.007
2.17	0.004	0.002	0.004	0.009	0.018	0.006
2.18	0.007	0.004	0.006	0.016	0.032	0.011
2.19	0.004	0.002	0.003	0.009	0.029	0.023
2.20	0.004	0.003	0.005	0.018	0.015	0.010
2.21	0.004	0.002	0.004	0.020	0.028	0.009
2.22	0.005	0.004	0.004	0.020	0.033	0.013
2.23	0.007	0.004	0.005	0.032	0.037	0.023
2.24	0.005	0.003	0.006	0.021	0.028	0.023
2.25	0.004	0.002	0.004	0.015	0.022	0.013
2.26	0.004	0.002	0.005	0.015	0.037	0.010
평균	0.005	0.003	0.005	0.017	0.026	0.013

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	동문동	이원면	이동차	동문동	이원면
2.16	0.025	0.037	0.026	0.4	0.9	0.8
2.17	0.024	0.026	0.024	0.1	0.8	0.6
2.18	0.019	0.017	0.021	0.1	0.9	0.6
2.19	0.014	0.017	0.015	0.3	0.9	0.7
2.20	0.024	0.036	0.028	0.6	1.0	0.9
2.21	0.021	0.024	0.026	0.6	1.2	0.8
2.22	0.020	0.020	0.023	0.6	1.0	0.8
2.23	0.016	0.019	0.020	0.7	1.0	0.7
2.24	0.026	0.033	0.024	0.7	1.0	0.9
2.25	0.025	0.032	0.024	0.6	0.8	0.8
2.26	0.016	0.007	0.022	0.4	0.9	0.6
평균	0.021	0.024	0.023	0.5	0.9	0.7