	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 아산시 온천대로 1496(온양온천역)

□ 측정구분 : 도심 대기질 측정

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 3. 27.～ 4. 1.(6일간)

측정일	3. 26	3. 27 ~ 4. 1	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 8.5 ℃ 2. 습도 : 평균 58.2 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 1.7 m/s, 시간최대 3.8 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 23∼82㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 2회 초과

□ PM2.5 : 일평균 농도는 9∼45㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 2회 초과

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.006ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.009～0.023ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
3.27		81	41	0.003	0.015	0.069	0.5
3.28		82	45	0.004	0.020	0.042	0.5
3.29		46	22	0.006	0.023	0.035	0.5
3.30		42	19	0.002	0.011	0.045	0.4
3.31		37	16	0.002	0.009	0.043	0.3
4.1		23	9	0.002	0.015	0.035	0.4
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 0.3~1.7 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.9 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족하였음

□ 톨루엔 2.5 ㎍/㎥, 그 외 에틸벤젠 0.9, m,p-자일렌 1.0, o-자일렌 0.2, 스티렌 0.5 ㎍/㎥이 검출되었음

표 2. VOCs항목 측정결과

구분		Benzene (㎍/㎥)	Toluene (㎍/㎥)	Ethylbenzene (㎍/㎥)	m,p-Xylene (㎍/㎥)	o-Xylene (㎍/㎥)	Styrene (㎍/㎥)
3.27		0.6	3.4	0.6	1.1	0.0	0.7
3.28		1.7	3.5	0.8	1.3	0.4	0.6
3.29		1.3	4.3	2.7	2.0	0.4	0.7
3.30		0.5	1.4	0.3	0.5	0.1	0.3
3.31		0.5	1.1	0.2	0.4	0.0	0.3
4.1		0.3	1.1	0.3	0.5	0.0	0.2
측정기간 평균		0.9	2.5	0.9	1.0	0.2	0.5
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<기타항목>

□ H2S 일평균농도는 0.003~0.004 ppm, 측정기간 평균농도는 0.003 ppm 이였음

□ CO2 일평균농도는 421.99~441.08 ppm, 측정기간 평균농도는 430.88 ppm 이였음

□ CH4 일평균농도는 1.980~2.041 ppm, 측정기간 평균농도는 2.007 ppm 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
3.27		0.003	428.44	2.022
3.28		0.003	437.98	2.041
3.29		0.004	441.08	2.014
3.30		0.003	426.43	1.981
3.31		0.003	421.99	1.980
4.1		0.004	428.44	2.001
측정기간 평균		0.003	430.88	2.007
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 모종동 : 아산시 모종동 573-2, 아산시보건소

- 배방읍 : 아산시 배방읍 배방로 38, 배방읍사무소

<입자상 물질>

□ PM10는 52 ㎍/㎥로 주변 모종동 57 ㎍/㎥, 배방읍 60 ㎍/㎥보다 다소 낮음

□ PM2.5는 25 ㎍/㎥로 모종동 33 ㎍/㎥, 배방읍 32 ㎍/㎥보다 다소 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 4, 5참조)

□ 3월 27일 국외 미세먼지가 유입되어 PM10, PM2.5 농도가 높음

□ 3월 28일 전일 고농도 미세먼지가 남진하면서 PM10, PM2.5 농도가 높았으나, 오후부터 대기확산이 원활해지면서 점차 농도가 낮아짐

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	모종동	배방읍	이동차	모종동	배방읍
3.27	81	82	89	41	51	48
3.28	82	99	95	45	64	60
3.29	46	53	57	22	29	27
3.30	42	42	48	19	26	26
3.31	37	41	43	16	20	20
4.1	23	24	30	9	10	11
평균	52	57	60	25	33	32

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 4. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 5. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 모종동 0.004 ppm, 배방읍 0.005 ppm보다 다소 낮음

□ NO2 농도는 0.016 ppm으로 모종동 0.013 ppm, 배방읍 0.015 ppm보다 다소 높음

□ O3 농도는 0.045 ppm으로 모종동 0.041 ppm, 배방읍 0.039 ppm보다 높음

□ CO 농도는 0.4 ppm으로 모종동 0.5 ppm, 배방읍 0.4 ppm과 비슷함

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	모종동	배방읍	이동차	모종동	배방읍
3.27	0.003	0.004	0.004	0.015	0.013	0.018
3.28	0.004	0.005	0.005	0.020	0.017	0.019
3.29	0.006	0.007	0.008	0.023	0.020	0.022
3.30	0.002	0.003	0.004	0.011	0.008	0.009
3.31	0.002	0.002	0.003	0.009	0.007	0.008
4.1	0.002	0.003	0.003	0.015	0.014	0.015
평균	0.003	0.004	0.005	0.016	0.013	0.015

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	모종동	배방읍	이동차	모종동	배방읍
3.27	0.069	0.060	0.053	0.5	0.5	0.5
3.28	0.042	0.038	0.035	0.5	0.6	0.5
3.29	0.035	0.033	0.031	0.5	0.6	0.5
3.30	0.045	0.041	0.041	0.4	0.4	0.4
3.31	0.043	0.041	0.041	0.3	0.4	0.4
4.1	0.035	0.032	0.030	0.4	0.4	0.3
평균	0.045	0.041	0.039	0.4	0.5	0.4