	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 서산시 대산읍 대죽리 713 (대산쓰레기매립장)

□ 측정구분 : 대산석유화학단지 모니터링

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, BTEX 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 3. 29.～ 4. 4.(7일간)

측정일	3. 28	3. 29 ~ 4. 4	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 6.6 ℃ 2. 습도 : 평균 61.9 % 3. 주풍향 : 북서풍 또는 서풍 4. 풍속 : 평균 2.8 m/s, 시간최대 5.9 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 20∼42㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 9∼22㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.003~0.008ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.003～0.013ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
3.29		37	16	0.008	0.011	0.029	0.3
3.30		35	20	0.004	0.008	0.036	0.4
3.31		42	16	0.003	0.003	0.032	0.4
4.1		26	9	0.004	0.007	0.033	0.5
4.2		20	14	0.005	0.013	0.033	0.6
4.3		35	17	0.006	0.013	0.033	0.5
4.4		37	22	0.004	0.006	0.038	0.6
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 3.2~73.5 ㎍/㎥, 측정기간 평균 26.4 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 7회 초과함

□ 톨루엔 13.8 ㎍/㎥, 에틸벤젠 8.2, m,p-자일렌 25.6, o-자일렌 1.5 ㎍/㎥으로 검출되었음

표 2. VOCs항목 측정결과

구분		Benzene (㎍/㎥)	Toluene (㎍/㎥)	Ethylbenzene (㎍/㎥)	m,p-Xylene (㎍/㎥)	o-Xylene (㎍/㎥)
3.29		3.6	5.5	1.4	31.5	1.3
3.30		15.0	9.4	6.6	31.2	1.8
3.31		12.5	9.4	2.0	17.8	1.7
4.1		15.9	9.4	4.1	16.9	1.2
4.2		46.5	26.5	11.5	22.1	1.7
4.3		73.5	26.3	15.3	30.0	1.1
4.4		3.2	3.3	30.4	36.1	1.1
측정기간 평균		26.4	13.8	8.2	25.6	1.5
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<기타항목>

□ NH3 일평균농도는 4.2~6.6 ppb, 측정기간 평균농도는 5.3 ppb 이였음.

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	3.29	3.30	3.31	4.1	4.2	4.3	4.4	평균
NH3 (ppb)	6.1	6.6	4.3	4.2	4.9	5.5	5.3	5.3
환경기준	해 당 없 음

<중금속>

□ 측정기간 장비이상으로 인해 데이터 사용불가.

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 동문동 : 서산시 중앙로 38-1, 서산초등학교

- 이원면 : 태안군 이원면 분지길 14, 이원면사무소

<입자상 물질>

□ PM10는 33 ㎍/㎥로 주변 동문동 36 ㎍/㎥보다 낮고, 이원면 31 ㎍/㎥보다 높음

□ PM2.5는 16 ㎍/㎥로 동문동 12 ㎍/㎥, 이원면 14 ㎍/㎥보다 다소 높음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4참조)

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	동문동	이원면	이동차	동문동	이원면
3.29	37	35	36	16	14	16
3.30	35	36	34	20	15	19
3.31	42	34	35	16	11	14
4.1	26	28	25	9	7	7
4.2	20	37	28	14	10	13
4.3	35	39	32	17	15	14
4.4	37	40	27	22	15	17
평균	33	36	31	16	12	14

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 3. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 4. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.005 ppm으로 동문동 0.003 ppm, 이원면 0.004 ppm보다 높음

□ NO2 농도는 0.009 ppm으로 동문동 0.010 ppm, 이원면 0.010 ppm과 비슷함

□ O3 농도는 0.033 ppm으로 동문동 0.039 ppm보다 낮고, 이원면 0.031 ppm보다 높음

□ CO 농도는 0.5 ppm으로 동문동 0.5 ppm, 이원면 0.5 ppm과 비슷함

표 6. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	동문동	이원면	이동차	동문동	이원면
3.29	0.008	0.005	0.007	0.011	0.011	0.015
3.30	0.004	0.003	0.003	0.008	0.007	0.007
3.31	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004	0.010
4.1	0.004	0.003	0.004	0.007	0.011	0.008
4.2	0.005	0.003	0.004	0.013	0.015	0.011
4.3	0.006	0.003	0.004	0.013	0.015	0.010
4.4	0.004	0.002	0.003	0.006	0.010	0.007
평균	0.005	0.003	0.004	0.009	0.010	0.010

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	동문동	이원면	이동차	동문동	이원면
3.29	0.029	0.041	0.031	0.3	0.5	0.5
3.30	0.036	0.045	0.034	0.4	0.5	0.5
3.31	0.032	0.044	0.031	0.4	0.4	0.5
4.1	0.033	0.036	0.031	0.5	0.5	0.5
4.2	0.033	0.035	0.032	0.6	0.5	0.5
4.3	0.033	0.036	0.031	0.5	0.6	0.4
4.4	0.038	0.034	0.030	0.6	0.6	0.5
평균	0.033	0.039	0.031	0.5	0.5	0.5