	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 청양군 비봉면 작은한술길 26-7(비봉산업단지관리사무소)

□ 측정구분 : 산업단지 민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 7. 3.～ 7. 9.(7일간)

측정일	7. 2	7. 3 ~ 7. 9	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 24.0 ℃ 2. 습도 : 평균 69.3 % 3. 주풍향 : 북동풍 4. 풍속 : 평균 0.7 m/s, 시간최대 1.7 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 10∼42 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 6∼23 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.001~0.002ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.007～0.011ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
7.3		27	20	0.002	0.010	0.039	0.3
7.4		25	18	0.002	0.010	0.036	0.3
7.5		25	19	0.002	0.009	0.049	0.3
7.6		42	20	0.001	0.011	0.046	0.3
7.7		17	13	0.002	0.007	0.051	0.2
7.8		12	8	0.002	0.008	0.050	0.2
7.9		10	6	0.002	0.009	0.033	0.2
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 0.2~1.0 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.6 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족하였음

□ 톨루엔 7.2 ㎍/㎥, 그 외 에틸벤젠 0.8, m,p-자일렌 1.4, o-자일렌 0.6, 스티렌 3.2 ㎍/㎥이 검출되었음

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
7.3		0.8	5.4	0.7	1.2	0.5	2.8
7.4		1.0	8.2	1.0	1.6	0.6	3.3
7.5		0.6	7.9	0.9	1.5	0.6	3.5
7.6		0.8	7.7	0.8	1.5	0.6	3.2
7.7		0.3	6.7	0.7	1.2	0.5	3.1
7.8		0.2	8.0	0.7	1.2	0.6	3.3
7.9		0.3	6.5	0.6	1.1	0.5	3.1
측정기간 평균		0.6	7.2	0.8	1.4	0.6	3.2
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<그림 2. 톨루엔 시간변화>

<그림 3. 풍향별 벤젠, 톨루엔 농도 분포>

<기타항목>

□ H2S 일평균농도는 0.003~0.004 ppm, 측정기간 평균농도는 0.004 ppm 이였음

□ CO2 일평균농도는 395.78~449.96 ppm, 측정기간 평균농도는 422.86 ppm 이였음

□ CH4 일평균농도는 2.021~2.633 ppm, 측정기간 평균농도는 2.358 ppm 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
7.3		0.004	449.96	2.604
7.4		0.004	443.35	2.633
7.5		0.004	434.15	2.590
7.6		0.004	433.63	2.468
7.7		0.003	395.78	2.038
7.8		0.003	397.99	2.021
7.9		0.004	418.70	2.221
측정기간 평균		0.004	422.86	2.358
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 청양읍 : 청양군 청양읍 칠갑산로7길 54(청양군 보건의료원)

- 부여읍 : 부여군 부여읍 사비로 36(부여읍행정복지센터)

<입자상 물질>

□ PM10는 19 ㎍/㎥로 주변 청양읍 23 ㎍/㎥, 부여읍 27 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 15 ㎍/㎥로 청양읍 18 ㎍/㎥, 부여읍 19 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 4, 5참조)

□ 7월 4일, 6일 대기 정체로 미세먼지가 축적되어 PM2.5 농도가 다소 높았음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	청양읍	부여읍	이동차	청양읍	부여읍
7.3	27	28	32	20	26	28
7.4	25	31	37	18	25	26
7.5	25	29	33	19	23	24
7.6	-	26	33	20	19	23
7.7	17	22	26	13	14	15
7.8	12	14	14	8	10	7
7.9	10	12	16	6	10	11
평균	19	23	27	15	18	19

※ 7월 6일 PM10 장비 이상으로 데이터 사용불가

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 4. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 5. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 청양읍 0.002 ppm, 부여읍 0.003 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.009 ppm으로 청양읍 0.006 ppm보다 높고, 부여읍 0.014 ppm보다 낮음

□ O3 농도는 0.043 ppm으로 청양읍 0.047 ppm, 부여읍 0.047 ppm보다 낮음

□ CO 농도는 0.3 ppm으로 청양읍 0.4 ppm, 부여읍 0.5 ppm보다 낮음

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	청양읍	부여읍	이동차	청양읍	부여읍
7.3	0.002	0.003	0.003	0.010	0.006	0.013
7.4	0.002	0.003	0.004	0.010	0.008	0.015
7.5	0.002	0.003	0.004	0.009	0.007	0.017
7.6	0.001	0.002	0.003	0.011	0.005	0.016
7.7	0.002	0.002	0.003	0.007	0.003	0.012
7.8	0.002	0.002	0.003	0.008	0.004	0.012
7.9	0.002	0.002	0.002	0.009	0.010	0.010
평균	0.002	0.002	0.003	0.009	0.006	0.014

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	청양읍	부여읍	이동차	청양읍	부여읍
7.3	0.039	0.039	0.044	0.3	0.4	0.5
7.4	0.036	0.037	0.044	0.3	0.4	0.6
7.5	0.049	0.054	0.055	0.3	0.4	0.5
7.6	0.046	0.051	0.052	0.3	0.4	0.5
7.7	0.051	0.051	0.050	0.2	0.3	0.4
7.8	0.050	0.050	0.049	0.2	0.3	0.4
7.9	0.033	0.046	0.034	0.2	0.3	0.3
평균	0.043	0.047	0.047	0.3	0.4	0.5