	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 청양군 남양면 구용길 332(남양면사무소)

□ 측정구분 : 대기환경 피해민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 7. 10.～ 7. 16.(7일간)

측정일	7. 9	7. 10 ~ 7. 16	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 22.0 ℃ 2. 습도 : 평균 89.5 % 3. 주풍향 : 서풍 4. 풍속 : 평균 0.7 m/s, 시간최대 2.4 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 7~38 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 5∼27 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.001~0.002ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.006～0.010ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
7.10		7	5	0.001	0.007	0.033	0.3
7.11		16	10	0.002	0.010	0.026	0.4
7.12		22	9	0.002	0.008	0.033	0.3
7.13		27	19	0.002	0.007	0.030	0.4
7.14		36	27	0.002	0.007	0.045	0.5
7.15		38	27	0.002	0.008	0.038	0.5
7.16		26	16	0.002	0.006	0.025	0.4
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 0.2~0.6 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.4 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족하였음

□ 톨루엔 6.0 ㎍/㎥, 그 외 에틸벤젠 0.6, m,p-자일렌 1.1, o-자일렌 0.5, 스티렌 3.1 ㎍/㎥이 검출되었음

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
7.10		0.3	6.0	0.7	1.1	0.5	2.8
7.11		0.5	6.6	0.7	1.2	0.5	2.6
7.12		0.2	5.6	0.6	1.1	0.5	3.1
7.13		0.3	5.6	0.6	1.0	0.5	3.2
7.14		0.5	6.1	0.7	1.2	0.5	3.3
7.15		0.6	5.9	0.7	1.1	0.5	3.2
7.16		0.4	6.0	0.6	1.1	0.5	3.3
측정기간 평균		0.4	6.0	0.6	1.1	0.5	3.1
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<기타항목>

□ H2S 일평균농도는 0.003~0.004 ppm, 측정기간 평균농도는 0.003 ppm 이였음

□ CO2 일평균농도는 380.23~402.03 ppm, 측정기간 평균농도는 394.80 ppm 이였음

□ CH4 일평균농도는 1.881~1.988 ppm, 측정기간 평균농도는 1.946 ppm 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
7.10		0.003	393.53	1.928
7.11		0.004	396.64	1.928
7.12		0.003	402.03	1.988
7.13		0.003	401.78	1.987
7.14		0.003	380.23	1.881
7.15		0.003	393.32	1.945
7.16		0.004	401.78	1.987
측정기간 평균		0.003	394.80	1.946
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 청양읍 : 청양군 청양읍 칠갑산로7길 54(청양군 보건의료원)

- 부여읍 : 부여군 부여읍 사비로 36(부여읍행정복지센터)

<입자상 물질>

□ PM10는 25 ㎍/㎥로 주변 청양읍 29 ㎍/㎥, 부여읍 29 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 16 ㎍/㎥로 청양읍 21 ㎍/㎥, 부여읍 19 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2, 3참조)

□ 14일 대기 정체, 15일 상층을 통한 국외 유입과 대기 정체로 국내·외 미세먼지가 축적되어 PM2.5 농도가 높았음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	청양읍	부여읍	이동차	청양읍	부여읍
7.10	7	11	13	5	8	6
7.11	16	17	14	10	8	6
7.12	22	13	18	9	4	9
7.13	27	30	32	19	21	22
7.14	36	43	41	27	36	31
7.15	38	51	50	27	43	36
7.16	26	39	37	16	25	25
평균	25	29	29	16	21	19

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 2. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 3. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 청양읍 0.003 ppm, 부여읍 0.003 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.008 ppm으로 청양읍 0.005 ppm보다 높고, 부여읍 0.008 ppm과 비슷함

□ O3 농도는 0.033 ppm으로 청양읍 0.032 ppm, 부여읍 0.033 ppm과 비슷함

□ CO 농도는 0.4 ppm으로 청양읍 0.4 ppm, 부여읍 0.4 ppm과 비슷함

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	청양읍	부여읍	이동차	청양읍	부여읍
7.10	0.001	0.002	0.002	0.007	0.004	0.011
7.11	0.002	0.003	0.002	0.010	0.008	0.009
7.12	0.002	0.003	0.003	0.008	0.004	0.006
7.13	0.002	0.003	0.003	0.007	0.006	0.008
7.14	0.002	0.003	0.003	0.007	0.005	0.007
7.15	0.002	0.003	0.003	0.008	0.005	0.007
7.16	0.002	0.003	0.003	0.006	0.006	0.006
평균	0.002	0.003	0.003	0.008	0.005	0.008

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	청양읍	부여읍	이동차	청양읍	부여읍
7.10	0.033	0.033	0.031	0.3	0.3	0.4
7.11	0.026	0.025	0.028	0.4	0.3	0.4
7.12	0.033	0.033	0.032	0.3	0.3	0.4
7.13	0.030	0.034	0.036	0.4	0.4	0.5
7.14	0.045	0.042	0.045	0.5	0.5	0.5
7.15	0.038	0.040	0.040	0.5	0.5	0.5
7.16	0.025	0.020	0.019	0.4	0.4	0.3
평균	0.033	0.032	0.033	0.4	0.4	0.4