	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 서산시 성연면 마루들길 15(성연면사무소)

□ 측정구분 : 농공단지, 산업단지 민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 7. 17.～ 7. 23.(7일간)

측정일	7. 16	7. 17 ~ 7. 23	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 25.6 ℃ 2. 습도 : 평균 88.3 % 3. 주풍향 : 남서풍 4. 풍속 : 평균 1.7 m/s, 시간최대 5.0 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 10~38 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 5∼30 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.004 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.006～0.014 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
7.17		38	30	0.004	0.014	0.038	0.4
7.18		33	24	0.002	0.011	0.047	0.3
7.19		21	14	0.003	0.010	0.029	0.2
7.20		10	5	0.002	0.007	0.017	0.1
7.21		21	15	0.002	0.006	0.031	0.1
7.22		26	19	0.002	0.007	0.047	0.2
7.23		11	7	0.002	0.006	0.026	0.1
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 0.2~1.7 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.7 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족하였음

□ 톨루엔 7.4 ㎍/㎥, 그 외 에틸벤젠 1.2, m,p-자일렌 2.4, o-자일렌 0.5, 스티렌 2.2 ㎍/㎥이 검출되었음

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
7.17		1.7	10.4	2.6	6.3	1.8	3.3
7.18		1.0	9.2	1.7	3.5	0.5	3.3
7.19		0.5	9.5	1.3	2.0	0.5	2.9
7.20		0.3	6.4	0.8	1.2	0.2	1.7
7.21		0.5	4.8	0.5	0.9	0.0	0.9
7.22		0.3	4.7	0.8	1.1	0.2	1.6
7.23		0.2	5.2	0.7	0.9	0.1	1.0
측정기간 평균		0.7	7.4	1.2	2.4	0.5	2.2
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<기타항목>

□ H2S 일평균농도는 0.004 ppm, 측정기간 평균농도는 0.004 ppm 이였음

□ CO2 일평균농도는 402.38~453.80 ppm, 측정기간 평균농도는 418.63 ppm 이였음

□ CH4 일평균농도는 1.897~2.403 ppm, 측정기간 평균농도는 2.100 ppm 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
7.17		0.004	453.80	2.403
7.18		0.004	428.64	2.247
7.19		0.004	423.19	2.172
7.20		0.004	402.38	1.897
7.21		0.004	407.46	1.949
7.22		0.004	402.55	2.014
7.23		0.004	403.69	1.912
측정기간 평균		0.004	418.63	2.100
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 동문동 : 서산시 동문동 918-3 (서산초등학교)

- 태안읍 : 태안군 태안읍 군청6길 (태안군장애인복지관)

<입자상 물질>

□ PM10는 23 ㎍/㎥로 주변 동문동 25 ㎍/㎥, 태안읍 29 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 16 ㎍/㎥로 동문동 16 ㎍/㎥, 태안읍 15 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2, 3참조)

□ 17~18일, 19일 오전까지 대기 정체로 국내·외 미세먼지가 축적되어 PM2.5 농도가 높았고, 22일 전일부터 유입되는 국외 미세먼지 영향으로 PM2.5 농도가 다소 높아졌음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	동문동	태안읍	이동차	동문동	태안읍
7.17	38	43	50	30	34	30
7.18	33	34	48	24	27	27
7.19	21	21	20	14	11	11
7.20	10	11	11	5	4	4
7.21	21	22	32	15	10	13
7.22	26	25	28	19	15	12
7.23	11	16	16	7	8	7
평균	23	25	29	16	16	15

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 2. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 3. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 동문동 0.003 ppm, 태안읍 0.004 ppm보다 낮음

□ NO2 농도는 0.009 ppm으로 동문동 0.009 ppm과 비슷하고, 태안읍 0.005 ppm보다 높음

□ O3 농도는 0.034 ppm으로 동문동 0.033 ppm과 비슷하고, 태안읍 0.040 ppm보다 낮음

□ CO 농도는 0.2 ppm으로 동문동 0.4 ppm, 태안읍 0.5 ppm보다 낮음

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	동문동	태안읍	이동차	동문동	태안읍
7.17	0.004	0.005	0.004	0.014	0.013	0.008
7.18	0.002	0.004	0.004	0.011	0.011	0.008
7.19	0.003	0.004	0.004	0.010	0.013	0.006
7.20	0.002	0.003	0.003	0.007	0.007	0.004
7.21	0.002	0.003	0.004	0.006	0.006	0.004
7.22	0.002	0.003	0.004	0.007	0.006	0.004
7.23	0.002	0.002	0.004	0.006	0.005	0.003
평균	0.002	0.003	0.004	0.009	0.009	0.005

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	동문동	태안읍	이동차	동문동	태안읍
7.17	0.038	0.042	0.042	0.4	0.6	0.6
7.18	0.047	0.047	0.051	0.3	0.5	0.6
7.19	0.029	0.028	0.036	0.2	0.4	0.5
7.20	0.017	0.017	0.022	0.1	0.3	0.5
7.21	0.031	0.030	0.041	0.1	0.4	0.5
7.22	0.047	0.042	0.055	0.2	0.4	0.5
7.23	0.026	0.026	0.033	0.1	0.3	0.5
평균	0.034	0.033	0.040	0.2	0.4	0.5