	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 아산시 인주면 현대로 1120번길 16(문방4리 마을회관)

□ 측정기간 : 2023. 2. 7. ∼ 2. 13.(7일간)

□ 측정목적 : 현대자동차 및 동화기업 민원관련 주변 대기질 조사

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 16종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치 범위는 34∼157 ㎍/㎥이며 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 3회 초과함

□ PM2.5 : 24시간 평균치 범위는 27∼108 ㎍/㎥이며 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 6회초과함

	※ 참고
1. 측정기간 중 인접한 대기환경 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 문방4리(90) > 인주면 측정소(89) > 도고면 측정소(69) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 인주면 측정소(69) > 문방4리(64) > 도고면 측정소(61) 2. 측정기간 중 북부권지역(천안, 아산 등) 미세먼지 주의보 발령현황 ‣ PM2.5 주의보 : 2. 6. (19시) ∼ 2. 9. (2시) ‣ PM2.5 주의보 : 2. 12. (12시) ∼ 2. 13. (12시)

□ 측정기간 중 국외 미세먼지의 유입과 국내 미세먼지의 축적으로 전반적으로 미세먼지가 높았으며, PM2.5 주의보가 2회 발령되었음

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠은 측정기간 평균농도는 1.0 ㎍/㎥로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

동화기업 현대자동차 아산공장 측정지점
1. 온 도 : 평균 2.4 ℃ 2. 습도 : 평균 79.3 % 3. 주풍향 : 북북동풍 4. 풍속 : 평균 1.1 m/s, 시간최대 3.4 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치 범위는 34∼157 ㎍/㎥이며 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 3회 초과함

□ PM2.5 : 24시간 평균치 범위는 27∼108 ㎍/㎥이며 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 6회 초과함

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.002 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03 ppm) 이내임

□ NO₂: 24시간 평균치는 0.012 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04 ppm) 이내임

□ O3, CO : 오존 평균농도는 0.018 ppm, CO는 0.5 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
2.7		157	103	0.003	0.017	0.013	0.7
2.8		103	65	0.003	-	0.024	0.6
2.9		61	38	0.002	0.012	0.025	0.3
2.10		34	27	0.002	0.011	0.022	0.3
2.11		78	59	0.001	0.012	0.012	0.5
2.12		133	108	0.001	0.011	0.010	0.7
2.13		66	46	0.002	0.011	0.023	0.5
평균농도		90	64	0.002	0.012	0.018	0.5
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/24시간	35/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

※ - : 장비점검

2. 휘발성 유기화합물질(VOCs)

□ 벤젠은 측정기간 평균농도는 1.0 ㎍/㎥로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

□ 그 외 톨루엔 6.5 ㎍/㎥이며, 에틸벤젠 0.7 ㎍/㎥, 자일렌 1.1 ㎍/㎥, 스티렌은 0.6 ㎍/㎥로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	Xylene	styrene
2.7		1.3	18.0	1.6	2.7	0.1
2.8		1.2	5.5	0.7	1.7	0.0
2.9		0.7	4.3	0.5	0.7	0.0
2.10		0.5	1.9	0.1	0.2	0.0
2.11		0.8	5.4	0.6	0.9	0.0
2.12		1.7	7.2	1.2	1.0	3.8
2.13		0.9	3.2	0.4	0.5	0.0
측정기간 평균		1.0	6.5	0.7	1.1	0.6
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

Benzene	Toluene

3. 기타항목

□ H2S 일평균농도 0.001 ∼ 0.003 ppm, 측정기간 평균농도 0.002 ppm 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S)

일자 항목	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	평균
H2S (ppm)	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
환경기준	해 당 없 음

5		인접 대기환경측정소와 측정결과 비교

1. 인접 대기환경측정소 현황

□ 인주면 : 아산시 인주면 인주산단로 23-28 (인주산단 관리사무소)

□ 도고면 : 아산시 도고면 기곡리 296-4 (기곡1리 마을회관)

2. 인접 대기환경측정소와 조사기간 중 측정결과 비교

□ PM10는 90 ㎍/㎥으로 인주면(89 ㎍/㎥), 도고면(69 ㎍/㎥)보다 높음

□ PM2.5는 64 ㎍/㎥으로 인주면(69 ㎍/㎥)보다 낮고, 도고면(61 ㎍/㎥)보다 높음

	※ 참고
1. 측정기간 중 인접한 대기환경 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 문방4리(90) > 인주면 측정소(89) > 도고면 측정소(69) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 인주면 측정소(69) > 문방4리(64) > 도고면 측정소(61) 2. 측정기간 중 북부권지역(천안, 아산 등) 미세먼지 주의보 발령현황 ‣ PM2.5 주의보 : 2. 6. (19시) ∼ 2. 9. (2시) ‣ PM2.5 주의보 : 2. 12. (12시) ∼ 2. 13. (12시)

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2)

□ 그림 3과 같이 측정기간 중 국외 미세먼지의 유입과 국내 미세먼지의 축적으로 전반적으로 미세먼지가 높았으며, PM2.5 주의보가 2회 발령되었음

□ SO2는 0.002 ppm으로 인주면(0.002 ppm)과 같고 도고면(0.003 ppm)보다 낮았음

□ NO2는 0.012 ppm으로 도고면(0.018 ppm), 인주면(0.027 ppm)보다 낮았음

□ O3는 0.018 ppm으로 인주면(0.015 ppm)보다 높았고 도고면(0.020 ppm)보다 낮았음

□ CO는 0.5 ppm으로 인주면(0.6 ppm), 도고면(0.6 ppm)보다 낮았음

표 4. 인접 대기환경측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	문방4리 (이동차 측정)	인주면	도고면	문방4리 (이동차 측정)	인주면	도고면
2.7	157	125	113	103	98	90
2.8	103	-	74	65	-	56
2.9	61	-	45	38	-	33
2.10	34	-	31	27	-	-
2.11	78	63	56	59	51	57
2.12	133	101	100	108	82	95
2.13	66	68	64	46	46	59
평균	90	89	69	64	69	61

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	문방4리 (이동차 측정)	인주면	도고면	문방4리 (이동차 측정)	인주면	도고면
2.7	0.003	0.004	0.004	0.017	0.040	0.027
2.8	0.003	-	0.004	-	-	0.015
2.9	0.002	-	0.003	0.012	-	0.014
2.10	0.002	0.002	0.004	0.011	0.019	0.014
2.11	0.001	0.002	0.003	0.012	0.025	0.017
2.12	0.001	0.002	0.003	0.011	0.027	0.022
2.13	0.002	0.002	0.003	0.011	0.026	0.020
평균	0.002	0.002	0.003	0.012	0.027	0.018

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	문방4리 (이동차 측정)	인주면	도고면	문방4리 (이동차 측정)	인주면	도고면
2.7	0.013	0.011	-	0.7	0.8	0.7
2.8	0.024	-	0.022	0.6	-	0.6
2.9	0.025	-	0.026	0.3	-	0.4
2.10	0.022	0.021	0.024	0.3	0.4	0.4
2.11	0.012	0.012	0.013	0.5	0.5	0.5
2.12	0.010	0.011	0.011	0.7	0.7	0.6
2.13	0.023	0.018	0.021	0.5	0.6	0.6
평균	0.018	0.015	0.020	0.5	0.6	0.6

※ - : 장비점검

그림 2. PM10, PM2.5 시간별 농도변화

그림 3. PM10, PM2.5 충남대기환경기준(24시간 평균) 비교