행복한 변화, 새로운 충남	‘16 서해안 연안환경 측정망 모니터링 추진현황보고	’17. 2. 9(목)
	□과장 정낙춘(2760) / 해양환경팀장 김학중(4754) / 시설6급 박중호(4768)	해양정책과

◈ 화력발전소 지역 온배수로 인한 영향, 김황백화 현상 등 해양생태계 문제에 대한 정기적인 데이터의 축척이 필요하다는 말씀에 따른 연계 보고임.

(‘16.08.04 중국원전사고 가능성과 한반도에 미치는 영향분석 보고 시 지시)

개요

❍ 수행기관 : 충남연구원(서해안기후환경연구소) / 용역비 177,748천원

❍ 도내 하구지역, 산업단지, 화력발전소 등 30개 정점에 대한 분기별 해양수질, 해저퇴적물, 해양생물 조사 수행 (년4회 분기별 실시 완료)

	【‘15년 대비□16년 보완】
□ 측정지점 추가 선정 : 26개소 → 30개소(4개소 정점 추가 조사) - 4개소 : 서천·군산 해역(N-24, N-25), 아산만 해역(N-26, N-27) - 수질평가지수 Ⅲ등급, 육상기인 오염원 집중 유입 하구역, 자문의견 제시 □ 지점별 측정항목 변경 : 4개소 : 아산(N-1), 서산(N-3, N-5), 서천(H-3) - 측정항목 : 해수 일반항목 → 해수(일반항목, 미량금속), 해저퇴적물(일반항목, 미량금속) - 수질평가지수 Ⅲ등급, 육상기인 오염유발원 존재 등 세부적인 오염정도 추적 □ 측정지점 위치 변경 : 2개소 : 보령(N-20), 서천(N-22) - 보령(N-20 → 남동쪽 약 1.5㎞ 이동), 서천(N-22 → 남서쪽 양식장 최외각으로 이동) - 대형선박 이동 항로 및 항로준설(N-20), 대규모 김양식장 중앙부 위치(N-22) □ 기타 자문위원 주요 의견 반영 : 관측기기 조사일정 및 육상기인 오염원 유입상황 등 - 현지여건 및 세부적인 오염정도 추적관리를 위해 용역에 반영 추진

〈서해안 연안환경 측정망 모니터링 정점 위치도〉

2016년 모니터링 결과

【1】해수수질 분석 결과

❍ 30개 조사정점의 전반적인 해수 상태는 양호한 1(매우좋음)~3(보통)등급으로 조사, 4(나쁨)~5(아주나쁨)등급은 동계 및 춘계의 아산만, 하계의 천수만, 추계의 아산만 및 금강하구 해역에서 일시적으로 나타남

❍ 해수내 미량금속(8개 항목, 18개 정점)에 대한 조사결과, 계절 및 공간상 유사한 분포를 보이며, 해양생태계 보호기준의 단기 및 장기 기준 이하 수준으로 분포하여 전반적으로 양호

❍ 화력발전소(4개소) 주변지역은 비교적 기준치 내임. 다만 보령․태안은 오염지수가 다소 높게 나타남.

【2】해저퇴적물 분석 결과

❍ 퇴적물 내 유기물 오염지수인 강열감량(IL)은 추계에 아산만(N1), 화학적산소요구량(COD)은 춘계에 태안해역(N11)에서 상대적으로 높음, 전반적으로 해저퇴적물 내 유기물 오염은 기준치를 하회하였음

❍ 퇴적물 환경악화지표인 산휘발성황화물(AVS)의 경우, 모든 정점에서 기준 이하로 조사, 아산만(N2)에서 상대적 높아 꾸준한 모니터링 필요함

❍ 계절적으로는 크게 차이가 나지 않았으나, 공간적으로는 아산, 대산,  천수만, 금강하구 정점 등에서 상대적으로 높게 나타나 지속적인     모니터링이 필요

【3】해양생물 분석 결과

❍ 중금속의 해양생물체(굴) 내 축적량은 국내 식품에 대한 중금속기준이 제시된 납(Pb) 및 카드뮴(Cd)은 기준치인 2.0mg/kg 이하에 충족하였고, 수은(Hg)도 기준치인 0.5mg/kg 이하로 조사됨

❍ 계절별 분포를 살펴보면 춘계 및 동계에 일부항목이 상대적으로 높게 나타나는데, 이는 춘계 산란기 및 동계 월동기에 나타나는 생물학적  특성과 관련되는 것으로 추정됨

‘17년 조사 시 개선사항

❍ 기존 일반조사에 추가로 조사항목 확대(해수 미량금속, 퇴적중금속 18→30개)

❍ 방조제 주변 시범조사 : 2개소(퇴적물 정부정책 반영 기초자료 확보)

해 양 수 질 조 사 ․ 분 석

지 역	결 과(국내 Ⅲ등급 기준 : 화학적산소요구량 4. 총질소 1 mg/L 이내)
		‘15.11월	‘16.02월	‘16.05월	‘16.08월	‘16.11월
아산시
당진시
서산시
태안군
홍성군
보령시
서천군

☞ 해양수질 및 해수내 미량금속 환경 기준치 이하.  아산, 서천이 상대적으로 높음

해 저 퇴 적 물 조 사 ․ 분 석

지 역	결 과(환경기준 : 화학적산소요구량 20, 퇴적물내 중금속-카드뮴 0.75이하)
		‘15.11월	‘16.02월	‘16.05월	‘16.08월	‘16.11월
아산시
당진시
서산시
태안군
홍성군
보령시
서천군

☞ 해저퇴적물 내 오염정도는 환경기준을 만족하나, 아산만, 천수만해역이 상대적으로 높음

해 양 생 물(굴) 조 사 ․ 분 석

지 역	결 과(국내식품 중 패류의 중금속 허용기준, 납·카드뮴 2.0 mg/kg)
		‘15.11월	‘16.02월	‘16.05월	‘16.08월	‘16.11월
서산시
태안군
서천군

☞ 서산 가로림만, 태안 근소만, 천리포, 서천 서면 해역에서의 해양생물체(굴) 내

중금속 함량은 국내 식품 기준치를 한참 하회하여, 매우 안전한 수준으로 나타남

☞ 생물학적 특성상 산란기인 5월(춘계), 월동준비기인 11월(추계)에 집중적인 먹이활동으로 인한 일시적인 수치상승이 보이나, 유의할 수준은 아님

화력발전소 주변 조 사 ․ 분 석

지 역	결 과(국내 Ⅲ등급 기준 : 화학적산소요구량 4. 총질소 1 mg/L 이내)
		‘15.11월	‘16.02월	‘16.05월	‘16.08월	‘16.11월
당진화력 수 질
당진화력 퇴 적 물
보령화력 수 질
보령화력 퇴 적 물

지 역	결 과(국내 Ⅲ등급 기준 : 화학적산소요구량 4. 총질소 1 mg/L 이내)
		‘15.11월	‘16.02월	‘16.05월	‘16.08월	‘16.11월
서천화력 수 질
서천화력 퇴 적 물
태안화력 수 질
태안화력 퇴 적 물

화력발전소 주변 조 사 ․ 분 석

☞ 화력발전소 주변해역에서는 수질 및 퇴적물 결과가 기준치내에 있음. 다만  보령 및 태안화력에서 오염지수가 다소 높게 나타남

붙임 1		‘15년/16년 11월 조사 항목별 비교

항 목		2015년 11월 평균	2016년 11월 평균	환 경 기 준	비 고
해수수질 일반항목	수온	14.4 ℃	15.8 ℃	-	증가
	염분	31.2 psu	31.4 psu	-	증가
	PH	8.1	8.1	6.5-8.5	-
	용존산소	7.7 mg/L	7.2 mg/L	-	감소
	부유입자물질	15.3 mg/L	16.2 mg/L	-	증가
	화학적산소요구량	1.7 mg/L	1.7 mg/L	-	-
	엽록소-a	1.51 ㎍/L	1.32 ㎍/L	-	감소
	총질소	0.37 mg/L	0.24 mg/L	-	감소
	용존무기질소	0.27 mg/L	0.17 mg/L	-	감소
	총인	0.03 mg/L	0.03 mg/L	-	-
	인산인	0.03 mg/L	0.03 mg/L	-	-
	규산규소	0.51 mg/L	0.44 mg/L	-	감소
해수 내 미량금속	미량금속 구리	0.78 ㎍/L	0.60 ㎍/L	20 ㎍/L 이하	감소
	미량금속 납	0.04 ㎍/L	0.04 ㎍/L	50 ㎍/L 이하	-
	용매추출유분	0.72 ㎍/L	0.08 ㎍/L	10 ㎍/L 이하	감소
해저 퇴적물 일반항목	함수율	33.5 %	32.1 %	-	감소
	강열감량	4.1 %	3.8 %	-	감소
	화학적산소요구량	7.4 mg/g	7.3 mg/g	20 mg/g 이하	감소
	산휘발성황화물	0.04 mg/g	0.05 mg/g	0.2 mg/g 이하	증가
해저 퇴적물 중금속	중금속 납	12.6 mg/kg	9.2 mg/kg	20.6 mg/kg 이하	감소
	중금속 카드뮴	0.06 mg/kg	0.07 mg/kg	0.75 mg/kg 이하	증가
해양생물체내 중금속	중금속 납	0.35 mg/kg	0.17 mg/kg	2.0 mg/kg 이하	감소
	중금속 카드뮴	0.59 mg/kg	0.65 mg/kg	2.0 mg/kg 이하	증가

⇨ 다소의 변동은 있으나 해양환경기준치를 초과하는 유의한 데이터는 검출되지 않음

붙임 2		충청남도 연안환경측정망 지점 현황(30개 정점)

구	시군	지점	위 치	조사항목			비 고
				해수	해저 퇴적물	해양 생물
계			30개 정점
연근해	아산	N-1	아산호와 삽교호의 합류 하류지점 (서해대교, 평택항만 남서측)	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속		수질평가지수 Ⅲ등급, 세부적 오염정도 추적
	당진	N-2	아산만 내(당진송산산업단지 북측)	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속
		N-26 (신규)	아산만 내(당진화력 북서측)	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속		수질평가지수 Ⅲ등급, 육상기인 오염원 집중
		N-27 (신규)	아산만 내(석문국가산단 북측)	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속		수질평가지수 Ⅲ등급, 육상기인 오염원 집중
	서산	N-3	서산시 대산제2일반산업단지 북서측	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속	미량 금속	육상기인 오염유발원 존재
		N-4	태안군 이원면 당산리 남동측(가로림만)	일반항목
		N-5	서산시 팔봉면 고파도리 남동측(가로림만)	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속		가로림만 생태건강성 보존
		N-6	서산시 대산읍 웅도 남서측(가로림만)	일반항목
	태안	N-7	태안군 원북면 방갈리 태안항 북동측	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속
		N-8	태안군 소원면 의항리 백리포해수욕장 북서측	일반항목, 유분, 미량금속	일반항목, 미량금속	미량 금속
		N-9	태안군 근소만 입구(안흥항 북서측)	일반항목		미량 금속
		N-10	안흥항 남동측	일반항목
		N-11	태안군 근흥면 남측	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속
		N-12	태안군 거아도리 동측	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속
		N-13	태안군 안면읍 삼봉해수욕장 서측	일반항목
		N-14	태안군 안면읍 승언리 방포해수욕장 서측	일반항목
		N-15	태안군 고남면 남측	일반항목
	홍성	N-16	홍성군 서부면 서측	일반항목
		N-17	홍성군 서부면 서측	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속
		N-18	홍성군 서부면 서측	일반항목
	보령	N-19	보령시 오천면 원산도리 서측	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속
		N-20	보령시 신흑동 대천항 서측	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속		대형선박 이동 항로 (남동쪽 1.5㎞ 이동)
		N-21	보령시 남포면 월전리 죽도 서측	일반항목, 미량금속, 유분	일반항목, 미량금속
	서천	N-22	서천군 비인면 다사리 다사항 남서측	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속	미량 금속	김양식장 중앙 위치 (양식장 서남쪽 외각 이동)
		N-23	서천군 장항읍 송림리 서측	일반항목
		N-24 (신규)	서천군 서천화력발전소 남측	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속		수질평가지수 Ⅲ등급, 육상기인 오염원 집중
		N-25 (신규)	서천군 장항읍 송림리 유부도 남서측	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속		수질평가지수 Ⅲ등급, 육상기인 오염원 집중
항만	서산	H-1	대산항	일반항목, 유분
	태안	H-2	태안항	일반항목, 유분
	서천	H-3	장항항	일반항목, 미량금속, 유분	일반항목, 미량금속		수질평가지수 Ⅲ등급, 세부적 오염정도 추적
※ ‘15년 연안환경측정망 구축 연구용역시 26개 정점에서 현재 30개 정점 변경 시행