	2022. 9.

	유해대기측정소의 가스크로마토그래피[GC/(ECD+FID)]를 활용한
석유화학단지 24시간 대기질 상시조사 결과 [8월)

	보건환경연구원
	(서북부대기분석팀)

유해대기측정소의 가스크로마토그래피[GC/(ECD+FID)]를 활용한 -

석유화학단지 24시간 대기질 상시조사 결과(8월)

□ 측정 개요

□ 목 적 : 석유화학단지 주변 유해대기물질 배출특성 파악
□ 기 간 : 2022. 8. 1. ~ 8. 31.
□ 지 점 : 대죽리, 기은리, 화곡리 유해대기측정소
□ 방 법 : 유해대기물질측정망 VOCs자동연속측정법을 이용한 측정·분석
□ 항 목 : 벤젠, 톨루엔 등 유해화학물질 16종

대죽리 풍배도	기은리 풍배도	화곡리 풍배도
1. 기 온: 25.6 ℃ 2. 습 도: 86.0 % 3. 주 풍: 남서 4. 풍 속: 2.5 m/s	1. 기 온: 24.2 ℃ 2. 습 도: 89.1 % 3. 주 풍: 북·남동 4. 풍 속: 0.9 m/s	1. 기 온: 24.6 ℃ 2. 습 도: 89.7 % 3. 주 풍: 북동·남서 4. 풍 속: 2.3 m/s

□ 조사 지점 및 기상현황

□ 측정결과 요지

□ 벤젠

- 지점별 평균농도는 대죽리 7.06 ㎍/㎥, 기은리 2.01 ㎍/㎥, 화곡리 1.17 ㎍/㎥로 나타남.(그림1)

그림. 1. 지역별 벤젠 농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 대죽리 유해대기측정소의 휘발성유기화합물(VOCs)는 다이클로로메탄 > 비닐클로라이드 > 1,3-부타디엔 순으로 농도를 나타냄.(그림2)

- 기은리 유해대기측정소의 휘발성유기화합물(VOCs)는 m,p-자일렌 > 비닐클로라이드 > 톨루엔 순으로 농도를 나타냄.(그림2)

- 화곡리 유해대기측정소의 휘발성유기화합물(VOCs)는 톨루엔 > m,p-자일렌 > 에틸벤젠 순으로 농도를 나타냄.(그림2)

그림. 2. 측정소별 VOCs 농도

- 벤젠의 국가 환경기준은 연간 평균치 5μg/㎥이하(충남 3μg/㎥ 이하)로 규정

본 결과는 월간 평균치로서 벤젠 오염수준 참고를 위한 충남 대기환경기준 연간 평균치와 비교

※참고사항

□ 세부 측정 결과

1. 대죽리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 평균농도는 7.06 ㎍/㎥(0.00 ~ 19.02 ㎍/㎥)로 충남대기환경기준

연간평균치(3 ㎍/㎥이하)보다 높은 농도를 보임.(그림 1)
☞ 일자별 평균농도는 전반적으로 높은 농도분포를 보였으며

특히 14일(19.02 ㎍/㎥)에 가장 높은 농도를 보임.(그림 3)

그림. 3. 벤젠의 일자별 평균농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 휘발성유기화합물(VOCs) 평균농도는 다이클로로메탄(13.56 ppb), 비닐클로라이드(13.30 ppb), 1,3-부타디엔(9.95 ppb) 순으로 나타남.(그림 4)

그림. 4. VOCs 15종 평균농도

2. 기은리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 평균농도는 2.01 ㎍/㎥ (0.28 ~ 3.64 ㎍/㎥)로 충남대기환경기준

연간 평균치(3 ㎍/㎥이하)보다 낮은 농도를 보임.(그림 1)

☞ 일자별 평균농도는 전반적으로 낮은 농도를 나타내었으며,

12일(3.64 ㎍/㎥)에 가장 높은 농도를 보임.(그림 5)

그림. 5. 벤젠의 일자별 평균농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 휘발성유기화합물(VOCs) 평균농도는 m,p-자일렌(3.71 ppb), 비닐클로라이드(3.39 ppb), 톨루엔(1.89 ppb)순으로 나타남.(그림 6)

그림. 6. VOCs 15종 평균농도

3. 화곡리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 평균농도는 1.17 ㎍/㎥ (0.00 ~ 3.41 ㎍/㎥)로 충남대기환경기준

연간 평균치(3 ㎍/㎥이하)보다 낮은 농도를 보임.(그림 1)

☞ 일자별 평균농도는 전반적으로 낮은 농도를 나타내었으며,

17일(3.41 ㎍/㎥)에 가장 높은 농도를 보임.(그림 7)

그림. 7. VOCs 일자별 평균농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 휘발성유기화합물(VOCs) 평균농도는 전반적으로 낮은 농도분포를 보였으며 톨루엔(3.06 ㎍/㎥)이 가장 높은 농도를 보임.(그림 8)

그림. 8. VOCs 15종 평균농도

붙임 1. 대죽리 유해대기측정소 월평균 농도 현황 1부.
2. 기은리 유해대기측정소 월평균 농도 현황 1부.

3. 화곡리 유해대기측정소 월평균 농도 현황 1부.  끝.

[붙임 1] 대죽리 유해대기측정소 월평균 농도 현황

항목 일	벤젠 μg/m3	벤젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o-자일렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
최소	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
최대	19.02	5.47	16.53	3.06	12.10	2.05	1.81	0.28	0.04	0.00	12.35	0.13	55.21	92.93	39.42	3.74	0.00
금월평균	7.06	2.03	2.98	0.85	0.99	0.39	0.36	0.07	0.01	0.00	1.06	0.06	9.95	13.56	13.30	1.05	0.00
전월평균	1.73	0.50	0.38	0.19	0.30	0.09	0.02	0.03	0.01	0.01	0.06	0.05	1.83	0.00	1.43	2.10	0.01
전년동월평균	1.39	0.40	0.51	0.04	0.23	0.35	0.02	0.01	0.01	0.00	0.09	0.01	0.47	0.24	3.64	0.10	0.00
1	17.78	5.11	0.98	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.86	5.96	15.38	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.47	0.07	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	55.21	0.00	7.90	1.26	0.00
3	1.58	0.46	0.13	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35	0.13	0.71	0.00	11.18	2.12	0.00
4	0.00	0.00	0.43	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	5.17	0.79	2.50	1.22	0.00
5	1.74	0.50	0.27	0.13	0.13	0.00	0.00	0.06	0.01	0.00	3.15	0.06	1.39	0.00	10.86	1.17	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.05	0.01	0.00	0.75	0.06	2.81	0.00	4.87	0.38	0.00
7	0.00	0.00	0.26	0.00	0.11	0.45	0.00	0.05	0.01	0.00	0.16	0.05	15.19	0.00	4.42	1.46	0.00
8	0.57	0.17	0.00	0.39	0.10	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.80	0.05	54.36	0.00	8.68	1.20	0.00
9	1.20	0.35	0.43	0.54	0.14	0.61	0.00	0.07	0.00	0.00	7.25	0.05	2.72	0.00	14.45	1.46	0.00
10	17.75	5.10	13.34	3.05	3.12	1.17	1.81	0.08	0.02	0.00	0.90	0.05	6.32	87.43	16.82	2.46	0.00
11	4.42	1.27	1.02	0.76	0.45	0.79	0.25	0.05	0.01	0.00	0.38	0.05	7.10	3.20	27.12	0.82	0.00
12	11.48	3.30	6.35	2.78	0.79	0.95	1.25	0.05	0.01	0.00	0.42	0.05	9.26	12.75	28.51	1.72	0.00
13	12.95	3.72	8.70	2.00	0.82	0.63	0.96	0.28	0.01	0.00	0.61	0.05	9.19	48.53	15.59	1.63	0.00
14	19.02	5.47	16.53	3.06	1.07	1.13	1.81	0.13	0.02	0.00	0.97	0.05	14.32	92.93	16.83	2.17	0.00
15	2.49	0.72	1.58	0.78	0.18	0.50	0.23	0.04	0.00	0.00	0.29	0.05	50.51	7.98	15.16	1.71	0.00
16	13.54	3.89	2.08	1.91	0.81	0.82	0.32	0.05	0.01	0.00	0.16	0.05	9.16	6.48	25.84	0.56	0.00
17	18.97	5.45	14.09	3.01	0.98	2.05	1.25	0.23	0.01	0.00	0.61	0.05	9.99	70.66	28.73	2.08	0.00
18	12.30	3.54	3.55	1.48	1.21	0.39	0.23	0.05	0.00	0.00	0.75	0.05	8.12	14.55	29.44	0.85	0.00
19	8.21	2.36	6.34	1.30	1.10	0.58	0.71	0.08	0.01	0.00	0.28	0.05	6.67	24.08	8.81	0.83	0.00
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.07	0.01	0.00	0.12	0.05	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.01	0.00	0.34	0.05	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00
24	15.97	4.59	1.23	0.09	0.52	0.00	0.00	0.05	0.01	0.00	0.10	0.05	2.55	2.43	8.24	0.00	0.00
25	3.58	1.03	1.67	0.44	0.63	0.37	0.00	0.08	0.01	0.00	0.09	0.05	2.88	0.00	16.16	0.00	0.00
26	10.16	2.92	1.56	0.63	0.00	0.49	0.00	0.20	0.01	0.00	0.13	0.04	6.51	0.00	39.42	3.74	0.00
27	2.30	0.66	0.00	0.39	0.40	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.05	0.03	2.05	0.00	1.27	0.00	0.00
28	3.97	1.14	0.83	0.28	1.81	0.00	0.23	0.04	0.01	0.00	0.06	0.02	1.53	0.00	7.05	0.00	0.00
29	12.86	3.70	1.52	0.23	0.70	0.00	0.00	0.12	0.01	0.00	0.04	0.02	1.80	5.24	10.05	0.00	0.00
30	9.74	2.80	3.12	0.31	0.90	0.00	0.17	0.08	0.04	0.00	0.02	0.02	1.27	10.11	8.96	0.00	0.00
31	2.16	0.62	0.56	0.77	12.10	0.00	1.13	0.04	0.04	0.00	0.05	0.02	0.99	0.00	1.47	0.00	0.00

[붙임 2] 기은리 유해대기측정소 월평균 농도 현황

(단위: ppb)

(단위: ppb)

항목 일	벤젠 μg/m3	벤젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o-자일렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
최소	0.28	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00
최대	3.64	1.05	4.37	3.14	8.17	3.03	2.81	0.07	0.03	0.01	1.19	0.07	3.51	2.17	11.25	1.82	0.01
금월평균	2.01	0.58	1.89	1.45	3.71	1.52	1.37	0.04	0.02	0.01	0.12	0.05	1.06	0.75	3.39	0.93	0.00
전월평균	8.35	2.40	1.12	0.64	0.64	0.38	0.14	0.07	0.01	0.00	0.96	0.06	2.30	1.52	4.95	0.63	0.00
전년동월평균	1.16	0.33	0.57	0.10	0.33	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.02	0.05	0.59	0.16	1.03	0.14	0.00
1	0.40	0.12	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.07	0.07	0.06	0.00	0.37	0.45	0.00
2	0.49	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.04	0.07	0.11	0.00	0.00	0.44	0.00
3	0.45	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.01	0.12	0.07	0.00	0.00	0.31	0.57	0.00
4	0.45	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00
5	0.28	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.01	0.06	0.04	0.16	0.00	0.14	1.05	0.01
6	0.50	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.01	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	1.01	0.01
7	0.50	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.06	0.04	0.13	0.00	0.00	0.35	0.00
8	0.77	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00
9	0.70	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.01	0.06	0.04	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	3.62	1.04	1.55	1.05	2.80	1.56	1.17	0.03	0.01	0.01	1.19	0.05	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00
13	1.84	0.53	1.72	1.23	2.68	2.24	1.16	0.03	0.01	0.01	0.07	0.05	2.21	0.00	5.59	0.77	0.00
14	2.19	0.63	2.37	1.88	4.38	2.68	1.89	0.05	0.02	0.01	0.11	0.05	1.48	1.44	6.24	0.92	0.00
15	1.71	0.49	2.15	1.81	4.53	2.40	1.93	0.02	0.01	0.01	0.08	0.05	0.86	1.19	4.68	0.80	0.00
16	2.26	0.65	2.70	2.22	5.74	2.71	2.40	0.04	0.02	0.01	0.11	0.06	1.02	1.86	6.52	0.95	0.00
17	2.47	0.71	3.04	2.49	6.51	2.95	2.70	0.04	0.02	0.01	0.06	0.05	1.19	1.94	5.87	0.65	0.00
18	2.47	0.71	2.73	2.26	5.64	3.03	2.37	0.04	0.02	0.01	0.05	0.05	1.23	1.73	10.29	0.91	0.00
19	2.05	0.59	2.46	1.94	5.26	1.93	1.81	0.05	0.01	0.01	0.06	0.04	1.09	0.00	0.00	1.05	0.01
20	3.32	0.96	2.72	2.23	6.00	2.03	2.09	0.06	0.02	0.01	0.10	0.05	1.53	0.00	0.00	1.42	0.01
21	2.99	0.86	3.25	2.73	7.54	2.26	2.59	0.05	0.02	0.01	0.08	0.04	1.59	0.00	0.00	1.29	0.01
22	3.29	0.95	3.29	2.89	8.17	2.28	2.81	0.06	0.02	0.01	0.10	0.04	2.61	0.00	0.00	0.97	0.00
23	2.54	0.73	2.86	2.27	6.00	2.21	2.10	0.05	0.02	0.01	0.15	0.04	1.85	0.00	0.00	0.33	0.00
24	2.31	0.67	3.35	2.44	6.63	2.02	2.25	0.06	0.03	0.01	0.13	0.05	1.28	1.84	11.25	0.65	0.01
25	3.64	1.05	3.05	2.02	4.84	2.18	1.70	0.07	0.02	0.01	0.11	0.04	2.11	1.71	10.08	1.20	0.01
26	3.08	0.89	3.02	2.51	6.64	2.40	2.33	0.06	0.02	0.01	0.06	0.05	1.57	2.11	8.46	1.33	0.01
27	3.53	1.02	2.22	1.96	5.17	1.75	1.86	0.07	0.02	0.01	0.06	0.05	3.51	1.70	6.71	1.82	0.01
28	3.06	0.88	4.37	3.14	7.34	1.94	2.42	0.06	0.03	0.01	0.08	0.04	2.31	2.17	6.35	1.40	0.01
29	2.94	0.85	2.98	2.01	4.63	2.06	1.58	0.07	0.03	0.01	0.10	0.05	1.45	1.79	7.02	1.34	0.01
30	2.54	0.73	2.91	1.58	3.52	2.05	1.20	0.07	0.03	0.01	0.06	0.05	0.43	1.64	5.09	0.94	0.01
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[붙임 3] 화곡리 유해대기측정소 월평균 농도 현황

(단위: ppb)

(단위: ppb)

항목 일	벤젠 μg/m3	벤젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o-자일렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
최소	0.00	0.00	1.21	0.33	0.62	0.00	0.20	0.01	0.00	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
최대	3.41	0.98	4.87	1.57	3.09	0.62	1.04	0.08	0.02	0.01	2.10	0.07	1.35	1.31	0.00	0.54	0.00
금월평균	1.17	0.34	3.06	1.07	2.00	0.38	0.68	0.03	0.01	0.01	0.48	0.05	0.24	0.47	0.00	0.08	0.00
전월평균	2.73	0.78	3.64	0.79	1.55	0.19	0.50	0.02	0.01	0.01	0.03	0.03	0.63	0.37	0.00	0.14	0.00
전년동월평균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.25	0.36	2.78	0.72	1.38	0.28	0.45	0.02	0.01	0.01	0.01	0.05	0.16	0.23	0.00	0.00	0.00
2	1.93	0.56	1.91	0.50	0.94	0.00	0.30	0.02	0.01	0.01	0.02	0.05	0.12	0.45	0.00	0.01	0.00
3	1.32	0.38	2.83	1.04	2.01	0.44	0.68	0.03	0.01	0.01	0.03	0.05	0.15	0.63	0.00	0.02	0.00
4	1.11	0.32	4.63	1.42	2.78	0.54	0.94	0.02	0.01	0.01	0.02	0.05	0.17	0.40	0.00	0.00	0.00
5	0.97	0.28	4.87	1.53	2.80	0.54	0.95	0.02	0.01	0.01	0.01	0.05	0.15	0.49	0.00	0.00	0.00
6	0.92	0.27	3.58	1.36	2.68	0.47	0.91	0.03	0.01	0.01	0.03	0.05	0.15	0.60	0.00	0.01	0.00
7	0.80	0.23	2.62	0.97	1.73	0.29	0.58	0.02	0.01	0.01	0.03	0.05	0.17	0.40	0.00	0.00	0.00
8	0.78	0.23	1.39	0.36	0.66	0.00	0.22	0.02	0.00	0.01	0.04	0.05	0.12	0.28	0.00	0.00	0.00
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	0.96	0.28	3.32	1.05	1.84	0.41	0.62	0.02	0.01	0.01	2.06	0.06	0.33	0.29	0.00	0.05	0.00
12	1.83	0.53	3.42	1.08	2.00	0.42	0.66	0.03	0.01	0.00	2.10	0.06	1.01	0.48	0.00	0.28	0.00
13	1.13	0.33	3.19	1.22	2.28	0.45	0.78	0.03	0.01	0.01	1.91	0.06	0.27	0.38	0.00	0.10	0.00
14	0.85	0.25	3.62	1.29	2.41	0.47	0.82	0.04	0.01	0.01	1.90	0.06	0.26	0.38	0.00	0.01	0.00
15	0.00	0.00	1.21	0.33	0.62	0.00	0.20	0.01	0.00	0.01	1.93	0.06	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00
16	3.20	0.92	1.95	0.65	1.14	0.32	0.38	0.05	0.01	0.01	1.99	0.07	1.35	0.31	0.00	0.41	0.00
17	3.41	0.98	4.47	1.55	3.09	0.62	1.04	0.03	0.01	0.01	0.05	0.05	0.00	0.64	0.00	0.54	0.00
18	1.22	0.35	3.57	1.40	2.78	0.50	0.94	0.03	0.01	0.01	0.09	0.05	0.19	0.96	0.00	0.06	0.00
19	0.82	0.24	3.17	1.25	2.32	0.44	0.81	0.03	0.00	0.01	0.05	0.05	0.37	0.68	0.00	0.00	0.00
20	1.83	0.53	2.84	1.05	2.06	0.43	0.70	0.04	0.01	0.01	0.10	0.06	0.30	0.78	0.00	0.10	0.00
21	1.83	0.53	2.84	1.05	2.06	0.43	0.70	0.04	0.01	0.01	0.10	0.06	0.30	0.78	0.00	0.10	0.00
22	0.96	0.28	3.50	1.32	2.45	0.50	0.86	0.03	0.01	0.01	0.05	0.05	0.41	0.96	0.00	0.10	0.00
23	0.70	0.20	3.73	1.57	2.95	0.53	0.99	0.03	0.01	0.01	0.09	0.05	0.21	0.76	0.00	0.00	0.00
24	0.63	0.18	3.50	1.24	2.28	0.46	0.79	0.04	0.02	0.00	0.08	0.05	0.20	0.90	0.00	0.00	0.00
25	0.31	0.09	3.46	1.31	2.43	0.49	0.84	0.08	0.01	0.00	0.10	0.05	0.23	1.31	0.00	0.00	0.00
26	1.06	0.31	2.98	0.96	1.73	0.37	0.62	0.08	0.01	0.01	0.04	0.06	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00
27	0.80	0.23	2.62	0.88	1.61	0.33	0.56	0.02	0.00	0.00	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.68	0.20	2.64	0.98	1.75	0.35	0.62	0.04	0.01	0.00	0.06	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.99	0.29	2.78	1.22	2.20	0.45	0.77	0.05	0.02	0.00	0.03	0.05	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-