	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 태안군 원북면 학암포길 241-36

□ 측정구분 : 태안화력 주변 민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속 측정

□ 측정기간 : 2017. 7. 24.～ 7. 31(8일간)

측정일	7. 24 ~ 7. 26	7. 27 ~ 7. 31	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 25.5℃ 2. 습도 : 평균 93.1% 3. 주풍향 : 남풍, 북동풍 4. 풍속 : 평균 0.6m/s, 시간최대 1.5m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 측정값은 27∼43㎍/㎥로 환경기준(100)을 만족함

□ PM2.5  : 일평균 측정값이 19∼26㎍/㎥로 24시간 환경기준(50)을 만족함

□ NO₂ : 일평균 측정값이 0.008～0.013ppm으로 1시간 환경기준(0.1ppm)

및 24시간 환경기준(0.06ppm)을 모두 만족함

□ CO   : 일평균 측정값은 0.4~0.5ppm으로 8시간 환경기준(9ppm) 및

1시간 환경기준(25ppm)을 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
7.27	0.002	0.008	36	24	0.032	0.5
7.28	0.002	0.008	27	19	0.035	0.4
7.29	0.006	0.013	37	24	0.035	0.5
7.30	0.004	0.010	37	25	0.037	0.5
7.31	0.002	0.009	43	26	0.017	0.5
평균	0.003	0.010	35	23	0.033	0.5
환경기준	0.05 / 일 0.15 /1시간	0.06 / 일 0.1 / 1시간	100 / 일	50 / 일	0.06/8시간 0.1 / 1시간	9 / 8시간 25 / 1시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/1시간	0.04 / 일 0.08 / 1시간	80 / 일	40 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 1시간	5 / 8시간 10 / 1시간

3		인접 측정소 비교

<입자상 물질>

□ PM10 평균농도는 36㎍/㎥로 주변 측정소(동문동 35, 난지도리 44,

이원면 35) 또는 충남지역 측정망과 비슷하였음

□ PM2.5 평균농도는 24㎍/㎥로 주변 측정소(26~19)와  비슷하였음

□ 미세먼지 시간변화는 측정지점간 특별한 차이 없이 비슷한 경향을 유지함

(그림 1, 2참조)

표 2. 인근 측정소 측정값 비교(입자상 물질)

날짜	PM10(㎍/㎥)					PM2.5(㎍/㎥)
	동문동	난지도	이원면	충남평균	방갈리	동문동	난지도	이원면	충남평균	방갈리
7.27	38	55	36	36	36	26	32	19	20	24
7.28	31	36	30	34	27	20	24	18	20	19
7.29	38	42	38	33	37	26	25	21	18	24
7.30	32	46	33	27	37	23	27	19	16	25
7.31	35	38	39	37	43	28	24	23	23	26
평균	35	44	35	33	36	25	26	20	19	24

<그림 2. PM10 시간 변화 >

<그림 3. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2는 방갈리에서 0.003ppm으로 주변 측정소(0.002~0.004)와 비슷함

□ NO₂농도는 0.010ppm으로 주변 측정소(0.007~0.011)와 비슷하였음

□ O3 및 CO 또한 주변 측정소 및 충남지역 측정값과 비슷하게 측정됨

표 3. 인근측정소 측정값 비교(가스상 물질)

날짜	SO2(ppm)					NO2(ppm)
	동문동	난지도	이원면	충남평균	방갈리	동문동	난지도	이원면	충남평균	방갈리
7.27	0.002	0.006	0.002	0.003	0.002	0.012	0.013	0.005	0.012	0.008
7.28	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.010	0.011	0.005	0.011	0.008
7.29	0.002	0.004	0.004	0.003	0.006	0.013	0.014	0.010	0.010	0.013
7.30	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.008	0.007	0.007	0.008	0.010
7.31	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.014	0.007	0.006	0.011	0.009
평균	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.011	0.010	0.007	0.010	0.010

표 4. 인근 측정소 측정값 비교(O3, CO)

날짜	O3(ppm)					CO(ppm)
	동문동	난지도	이원면	충남평균	이동차	동문동	난지도	이원면	충남평균	이동차
7.27	0.037	0.040	0.035	0.042	0.032	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
7.28	0.030	0.034	0.040	0.032	0.035	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
7.29	0.037	0.034	0.042	0.036	0.035	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5
7.30	0.039	0.042	0.037	0.035	0.037	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5
7.31	0.015	0.029	0.016	0.015	0.017	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
평균	0.032	0.036	0.034	0.032	0.031	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5

<그림 4. SO2 시간 변화 >

<그림 5. NO2 시간 변화 >